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	Nombre de la Sustancia o Mezcla

	CERROBEND



	SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o mezcla

	1.1 Identificación del producto: Cerrobend

	1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla: Aleación empleada en el área de Radioterapia durante la elaboración de moldes para conformar los campos de irradiación. 

	1.3 Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad: Área de Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Cancerología. PBX. 3341111 ext. 3209 – 3205



	SECCIÓN 2. Identificación de los peligros.

	2.1. Peligros: 
Inhalación: La exposición al polvo o a los humos pueden causar tos, dificultad para respirar, edema pulmonar, daño en el hígado, daño en el riñón y efectos sistémicos similares. Debido a la lenta eliminación por parte del cuerpo a exposiciones repetidas se puede presentar acumulación.  La exposición prolongada o repetida puede provocar daño en el hígado, cálculos renales y podría ser fatal. 
Ingestión: La ingestión provoca efectos sistémicos similares a los provocados por inhalación. Provoca náusea, vómito, diarrea, dolores musculares. 
Piel: El material fundido causa severas quemaduras en la piel. 
Ojos: El material fundido causa daños severos y resultar en pérdida de visión. El polvo puede provocar irritación y conjuntivitis. 
Efectos a largo plazo: Contiene plomo el cual es un veneno que se acumula. Los efectos a largo plazo pueden incluir anemia, fatiga, dolor abdominal, anorexia, vómito, diarrea, reducción en la capacidad de transportar oxígeno a través de la sangre. El material caliente puede provocar quemaduras.

	2.2 Elementos de la etiqueta: 

Pictogramas de Peligro: 
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Palabra de advertencia: 
PELIGRO
Indicaciones de peligro:

El material caliente provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves 
El polvo puede provocar irritación y conjuntivitis
Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
Provoca daños en órganos (pulmones, hígado, riñones)
Provoca efectos acumulativos como anemia, fatiga, dolor abdominal, anorexia, vómito, diarrea, reducción en la capacidad de transportar oxígeno a través de la sangre.
La mezcla es nociva para los organismos acuáticos

[bookmark: _GoBack]Consejos de prudencia: 
Almacenar en un área fresca, seca y ventilada. 
Evitar respirar los humos metálicos provenientes del material caliente. 
Emplear guantes, gafas y máscara de protección.
Entregar residuos al Área de Gestión Ambiental para su correcta disposición.





	SECCIÓN 3. Composición

	
	Nombre Químico
	No. CAS
	Porcentaje en la Mezcla

	Bismuto
	7440-69-9
	50%

	Cadmio
	7440-43-9
	10%

	Plomo
	7439-92-1
	27%

	Estaño
	7440-31-5
	13%






	SECCIÓN 4. Primeros auxilios

	En caso de inhalación: Llevar a la persona a un área donde respire aire limpio,  permanecer en reposo. Proporcionar asistencia  médica de manera inmediata.
En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Examinar labios y boca para determinar si hay tejidos dañados. Proporcionar asistencia  médica de manera inmediata.
En caso de contacto con la piel: En caso de contacto con el material fundido lavar inmediatamente el área con agua fría. Proporcionar asistencia  médica de manera inmediata.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante quince minutos manteniendo los párpados abiertos. Proporcionar asistencia médica inmediatamente.



	SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

	5.1 Medios de extinción: 
Agua, Dióxido de carbono (CO2), Espuma y Polvo químico seco

	5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla:
El producto puede generar humos venenosos durante su combustión.  

	5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificiales e independientes del ambiente. Uso de ropa protectora adecuada. 



	SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

	6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:  
Evitar el contacto con la sustancia. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacúe el área de peligro. En caso de derrames pequeños emplear las herramientas apropiadas para colocar el sólido esparcido en los contenedores respectivos. En caso de derrames grandes usar pala para colocar en el contenedor. 

	6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar que el producto entre al sistema de alcantarillado.

	6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: 
Proteger  los desagües.  Proceder a la eliminación de los residuos. 



	SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	7.1 Precauciones para una manipulación segura: 
Evitar respirar los humos metálicos provenientes del material caliente y polvos. Emplear ventilación localizada.

	7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: 
Mantener en los contenedores originales cerrados dentro de un área fresca, seca y bien ventilada.  



	SECCIÓN 8. Controles de exposición / Protección individual

	Protección de ojos/cara: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.
Protección de manos: Emplear  guantes de caucho nitrilo. 
Protección respiratoria: Respiradores para polvo. El usuario debe garantizar el mantenimiento, la limpieza y el cambio de cartucho de acuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo. 
Protección de cuerpo: Bata de laboratorio.



	SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	Forma: Sólido (Metal sólido)
Color: Gris
Olor: Característico
Punto de fusión: 70°C
Densidad: 8-9 g/cm3 a 20°C



	SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

	10.1 Materiales que se deben evitar:
Ninguno conocido

	10.2 Estabilidad química: 
El producto es químicamente estable bajo condiciones normales. 

	10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Ninguna conocida

	10.4 Productos peligrosos de la descomposición: 
Durante la fusión se pueden liberar humos metálicos



	SECCIÓN 11. Información toxicológica

	Bajo grado de toxicidad aguda. 
Toxicidad específica por exposición repetida o prolongada: El cadmio y los compuestos de cadmio se encuentran clasificados dentro del grupo 1 de la IARC.  El plomo es clasificado como agente carcinógeno 2B,  mientras que sus óxidos que se pueden producir durante la fusión del metal se clasifican como 2A.
Otros datos: La sustancia es tóxica a los pulmones, membranas mucosas, hígado y riñones.  La presencia de cadmio puede causar  reacciones alérgicas, eczema y deshidratación de la piel.






	SECCIÓN 12. Información ecológica

	No se espera que se generen productos peligrosos de la degradación a corto plazo. Sin embargo pueden surgir éstos productos durante una degradación a largo plazo. 



	SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

	En caso de generarse residuos  del producto, éstos  deben almacenarse temporalmente  en el laboratorio, con el fin de entregarlos al área de Gestión Ambiental del Instituto Nacional de Cancerología. 



	SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

	No hay información



	SECCIÓN 15. Información reglamentaria

	Ministerio de Transporte: Decreto 1609 del 2002
Ministerio de Medio Ambiente: Decreto 4741 del 2005



	SECCIÓN 16. Otra información

	Sin información adicional
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