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	Nombre de la Sustancia o Mezcla

	MEZCLA METANOL – ÁCIDO ACÉTICO



	SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o mezcla

	1.1 Identificación del producto: Mezcla de metanol y ácido acético

	1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla: Mezcla preparada en el laboratorio de Citogenética Rutina del Área de Genética del Instituto Nacional de Cancerología.

	1.3 Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad: Área de Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Cancerología. PBX. 3341111 ext. 3209 – 3205



	SECCIÓN 2. Identificación de los peligros.

	2.1. Peligros: 
Inhalación: Irritación de la nariz, garganta, náuseas, tos, vértigo, debilidad, jadeo,  dolor del pecho y cabeza y dificultad respiratoria. Debido a la alta concentración de metanol la inhalación de la mezcla puede producir alteraciones de la visión.
Ingestión: Quemaduras e inflamación de la boca, el abdomen y la garganta, jadeo, vómito y deposición con sangre. Irritación tracto gastrointestinal (esófago y estómago), espasmos estomacales, también puede resultar vómito con sangre, daños en los riñones, convulsiones y pérdida del conocimiento. La exposición por ingestión puede producir ceguera y sordera. En grandes cantidades puede ser fatal.  
Piel: La mezcla es altamente irritante. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. La porción de metanol puede absorberse a través de la piel. 
Ojos: Puede causar quemaduras irreversibles de la córnea. Vapores del líquido pueden causar irritación, enrojecimiento y dolor. 

	2.2 Elementos de la etiqueta: 
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Palabra de advertencia: 
PELIGRO
Indicaciones de peligro:
Mezcla inflamable
Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves
Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Puede irritar las vías respiratorias
Provoca daños en los órganos (Ojos)
La mezcla es nociva para los organismos acuáticos
Consejos de prudencia: 
Mantener en un lugar fresco; lejos de  cualquier fuente de ignición, oxidantes fuertes y alimentos.
Emplear guantes, prendas, gafas y máscara de protección.
No verter a sifones ni alcantarillas. Entregar residuos al Área de Gestión Ambiental para su correcta disposición.



	SECCIÓN 3. Composición

	
	Nombre Químico
	No. CAS
	Porcentaje en la Mezcla

	Metanol
	67-56-1
	75%

	Ácido acético
	64-19-7
	25%






	SECCIÓN 4. Primeros auxilios

	En caso de inhalación: Llevar a la persona a un área donde respire aire limpio,  permanecer en reposo. Proporcionar asistencia  médica.
En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Dar a beber un vaso pequeño de agua, pocos minutos después de la ingestión. Proporcionar asistencia médica inmediatamente.
En caso de contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas. Aclarar con agua abundante o ducharse. Proporcionar asistencia médica.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad). Proporcionar asistencia médica inmediatamente.



	SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

	5.1 Medios de extinción: 
Agua, Dióxido de carbono (CO2), Espuma y Polvo químico seco

	5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla:
Mezcla altamente inflamable. Los vapores son más pesados que el aire y pueden expandirse a nivel del suelo. Los vapores pueden producir mezclas explosivas con el aire a temperaturas normales. En caso de incendio se puede presentar formación de gases de combustión o vapores peligrosos. 

	5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificiales e independientes del ambiente. Uso de ropa protectora adecuada. 



	SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

	6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:  
No respirar los vapores y aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacúe el área de peligro.

	6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar que el producto entre al sistema de alcantarillado.

	6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: 
Proteger  los desagües.  Recoger con materiales absorbentes. Proceder a la eliminación de los residuos. Con el fin de neutralizar tratar con solución de bisulfito de sodio en exceso. 



	SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	7.1 Precauciones para una manipulación segura: 
Trabajar bajo una campana extractora. No inhalar la mezcla. Evitar la generación de vapores. En caso de contaminación de la ropa sustituirla inmediatamente. Lavar cara y manos al término del trabajo.

	7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: 
Mantener envase de preparación bien cerrado, protegido de la luz y en un lugar ventilado. Mantener la mezcla en un área únicamente accesible a las personas autorizadas. 



	SECCIÓN 8. Controles de exposición / Protección individual

	Protección de ojos/cara: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.
Protección de manos: En caso de riesgo de inmersión emplear guantes de caucho nitrilo. En caso de riesgo de salpicaduras emplear guantes de policloropreno. 
Protección respiratoria: Respiradores de máscara completa con cartucho para vapores orgánicos. El usuario debe garantizar el mantenimiento, la limpieza y el cambio de cartucho de acuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo. 



	SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	Forma: Líquido
Color: Incoloro
Olor: Característico
pH: No hay información disponible
Punto de inflamación: No hay información disponible
Presión de vapor: No hay información disponible
Solubilidad en agua: No hay información disponible
Densidad: No hay información disponible



	SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

	10.1 Reactividad de la mezcla: 
Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

	10.2 Estabilidad química: 
El producto es químicamente estable bajo condiciones normales. 

	10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Posibles reacciones peligrosas con: Agentes oxidantes, ácido perclórico, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, metales alcalinos, fenol, cloratos, hidruros.

	10.4 Condiciones que deben evitarse: 
Calentamiento



	SECCIÓN 11. Información toxicológica

	Absorción: Con  síntomas como náuseas y vómito. 
Toxicidad aguda por inhalación: Irritación en las vías respiratorias
Toxicidad cutánea aguda: Irritación de la piel y acción desengrasante con formación de piel resquebrajada y agrietada.
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única: Afecta los ojos. 
Otros datos: Produce acidosis, descenso de la tensión sanguínea, ansiedad, espasmos, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza, trastornos de visión, ceguera, narcosis, coma. 






	SECCIÓN 12. Información ecológica

	La mezcla tiene un efecto perjudicial para los organismos acuáticos. No es de esperar una bioacumulación.  La descarga en el ambiente debe ser evitada. 
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	SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

	En caso de generarse residuos  de la mezcla, éstos  deben almacenarse temporalmente  en el laboratorio en recipientes cerrados y debidamente marcados, con el fin de entregarlos al área de Gestión Ambiental del Instituto Nacional de Cancerología. 



	SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

	No hay información



	SECCIÓN 15. Información reglamentaria

	Ministerio de Transporte: Decreto 1609 del 2002
Ministerio de Medio Ambiente: Decreto 4741 del 2005



	SECCIÓN 16. Otra información

	Sin información adicional
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