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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE ESPERA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN, AMPLIANDO LA CAPACIDAD DE LA SALA DE ESPERA DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DEL INC, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

[bookmark: _GoBack] ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.


	ITEM
	DESCRIPCION
	UN
	CANT.
	VALOR UN
	VALOR TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	$ 0

	1,1
	CERRAMIENTO DE OBRA EN DRYWALL UNA CARA MASILLA Y PINTURA ALTURA 2,4 MTS, INCLUYE PUERTA
	ML
	          6 
	 
	$ 0

	1,2
	DEMOLICION DE PISOS EN TABLON DE GRANITO Y/O CERAMICOS
	M2
	        77 
	 
	$ 0

	1,3
	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS
	M2
	        77 
	 
	$ 0

	1,4
	DESMONTE DE CIELORASO EN FIBRA MINERAL, FIBROCEMENTO, DRYWALL O SIMILAR
	M2
	        62 
	 
	$0

	1,5
	DESMONTE DE CANAL EN LAMINA GAVANIZADA DESARROLLO 45 cm
	ML
	          8 
	 
	$0

	1,6
	DESMONTE DE CUBIERTA EN VIDRIO LAMINADO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
	M2
	        15 
	 
	$0

	1,7
	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR DE ACOPIO
	M2
	     40,0 
	 
	$0

	1,8
	DESMONTE DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 8mm, INCLUYE BISAGRA HIDRAULUCA Y TRASIEGO HASTA LUGAR DE ACOPIO
	UN
	          1 
	 
	$0

	1,9
	DESMONTE DE LAMPARA 
	UN
	        12 
	 
	$0

	1,10
	DESMONTE DE SALIDAS DE ILUMINACION
	UN
	        12 
	 
	$0

	1,11
	DEMOLICION DE MUERTO EN CONCRETO DE 0,80X0,80 MTS
	UN
	          1 
	 
	$0

	1,12
	CONSTRUCCION DE MUERTO EN CONCRETO SOBRE PLACA PARA INSTALACION DE MANEJADORA EXISTENTE
	UN
	          1 
	 
	$0

	1,13
	TRASLADO DE MANEJADORA, INCLUYE ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONEXIÓN
	UN
	          1 
	 
	$0

	1,14
	RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE TRASIEGO Y CERTIFICADO DE ESCOMBRERA.
	M3
	        12 
	 
	$0

	2
	ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	$ 0

	2,1
	CONSTRUCCION POYO EN CONCRETO CON ANCLAJES EPOXICOS DE 3/8, CADA 20 cm, BASE ARRANQUE VENTANERIA EN ALUMINIO Y MUROS LIVIANOS
	ML
	        19 
	 
	$ 0

	2,2
	Placa de contra piso en concreto 300 psi para nivelación de piso sala de espera piso dos
	M2
	        45 
	 
	$ 0

	2,3
	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura para estructura metálica en anticorrosivo alquídico y una capa de esmalte alquídico y limpieza SSPC-SP3 y platinas de anclaje para estructura cubierta y fachada de sala de espera, INCLUYE DISEÑO, CONTRUCCION, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION CORRECTO FUNCIONAMIENT
	kl
	  2.150 
	 
	$ 0

	2,4
	Refuerzo en malla electro soldada de 5,5 mm para placa de contra piso
	m2
	        45 
	 
	$ 0

	3
	MAMPOSTERIA  Y CIELORASOS
	 
	 
	 
	$ 0

	3,1
	MURO EN SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO
	M2
	        20 
	 
	$ 0

	3,1
	MURO EN SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO
	ML
	        25 
	 
	$ 0

	3,2
	CIELORASO EN DRYWALL PLANO
	M2
	        90 
	 
	$ 0

	4
	PISOS BASES 
	 
	 
	 
	$ 0

	4,1
	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO HASTA 7CM
	M2
	        77 
	 
	$ 0

	4,2
	SUM. E INSTALACION DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO CON DILATACIONES EN PVC SUPERIOR E INFERIOR.
	ML
	        29 
	 
	$ 0

	4,3
	DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE MEDIACAÑA EN GRANITO
	ML
	        60 
	 
	$ 0

	4,4
	PISO VIBROPRENSADO 30X30  BLANCO HUILA
	M2
	        90 
	 
	$ 0

	4,5
	DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE PISO EN TABLON VIBROPRENSADO
	M2
	        90 
	 
	$ 0

	5
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	$ 0

	5,1
	ADECUACION CAJA DE INSPECCION, INCLUYE CONEXIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS
	UN
	          1 
	 
	$ 0

	5,2
	RED DESAGUE DE 4"
	ML
	        24 
	 
	$ 0

	5,3
	SUM. E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA DE 2",3" Y 4"
	ML
	          6 
	 
	$ 0

	5,4
	PUNTO SANITARIA DE 4"
	UN
	          2 
	 
	$ 0

	5,5
	APERTURA DE PASE DE 4" CON SACANUCLEOS
	UN
	          1 
	 
	$ 0

	6
	ESTUCO Y PINTURAS
	 
	 
	 
	$ 0

	6,1
	PINTURA VINILICA TIPO DOS SOBRE MUROS
	M2
	        60 
	 
	$ 0

	6,2
	PINTURA VINILICA TIPO UNO EXTRAFINA SOBRE MUROS
	M2
	        60 
	 
	$ 0

	6,3
	PINTURA VINILICA TIPO DOS SOBRE TECHOS
	M2
	        90 
	 
	$ 0

	6,4
	PINTURA VINILICA TIPO UNO EXTRAFINA SOBRE TECHOS
	M2
	        90 
	 
	$ 0

	7
	CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA
	 
	 
	 
	$ 0

	7,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM CON SOCALO SUPERIOR E INFERIOR DE ALUMINIO Y BISAGRA DE PISO, CON PELICULA OPALIZADA EN EL ÁREA DE CUARTO DE ASEO.
	M2
	       4,4 
	 
	$ 0

	7,2
	Suministro, Fabricación, Montaje de fachada flotante en aluminio proyectante, parales estructurales con vidrio laminado 3+3 incluye película opalizada
	UN
	        60 
	 
	$ 0

	8
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	   
	 
	$ 0

	8,1
	Salida de iluminación incluye toma doble monofásica con PT 15A/120V beige y cable 3X16 AWG encauchetado para extensión con clavijas macho y hembra  para alimentación  lámpara.
	UN
	        15 
	 
	$ 0

	8,3
	Suministro e instalación de salida para interruptor doble incluye interruptor, caja y suplemento 2400.
	UN
	          2 
	 
	$ 0

	8,4
	Suministro y tendido de tubería conduit EMT 3/4" incluye accesorios y elementos de fijación.
	ML
	        35 
	 
	$ 0

	8,5
	Suministro e instalación de cajas de paso para empalmes 10x10 con tapa
	UN
	          2 
	 
	$ 0

	8,6
	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x12
	ML
	        35 
	 
	$ 0

	8,7
	Suministro e instalación de lámpara circular de 8" tipo PANEL LED  18W 120V 5000K. Incluye apertura de huecos en cielo raso para lámpara.
	UN
	        25 
	 
	$ 0

	9
	RED DE VOZ Y DATOS
	 
	 
	 
	$ 0

	9,1
	Suministro y tendido de tubería conduit EMT 3/4 incluye accesorios y elementos de fijación.
	ML
	        60 
	 
	$ 0

	9,2
	Suministro e instalación de toma sencilla RJ-45 Cat 6 incluye face plate para datos y/o voz.
	UN
	          1 
	 
	$ 0

	9,3
	Suministro e instalación de toma doble RJ-45 Cat 6A incluye face plate para datos y/o voz.
	UN
	          1 
	 
	$ 0

	9,4
	Cable UTP categoría 6A cuatro pares, incluye amarres en velcro (datos) marca ortronics.
	ML
	      100 
	 
	$ 0

	9,5
	Suministro e instalación de patch cord Cat 6A de 5 pies para voz y datos marca ortronics
	UN
	          2 
	 
	$ 0

	9,6
	Suministro e instalacion de acces point
	UN
	          1 
	 
	$ 0

	9,7
	Certificación puntos de voz y datos
	GLB
	          1 
	 
	$ 0

	9,8
	Suministro e instalación de marquillas de identificación
	GLB
	          1 
	 
	$ 0

	9,9
	Suministro y tendido de tubería conduit EMT 3/4 incluye accesorios y elementos de fijación.
	ml
	        30 
	 
	$ 0

	9,10
	Suministro e instalación de cámara 2 mega pixeles con visión nocturna.
	un
	          1 
	 
	$ 0

	9,11
	Cable para video apantallado
	ml
	        25 
	 
	$ 0

	10
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	$ 0

	10,1
	Suministro e instalación de cubierta termo acústica tipo sanwisth de 2”
	m2
	        50 
	 
	$ 0

	10,2
	Suministro de canal lámina galvanizada desarrollo 60 cm.
	ml
	        25 
	 
	$ 0

	11
	ASEO DE OBRA
	 
	 
	 
	$ 0

	11,1
	ASEO  DE OBRA DIARIO DURANTE TODA LA OBRA
	GLB
	          1 
	 
	$ 0

	11,2
	ASEO GENERAL Y FINO DE OBRA PARA ENTREGA
	GLB
	          1 
	 
	$ 0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	$ 0

	 
	ADMINISTRACION
	 
	12,0%
	 
	$ 0

	 
	IMPREVISTOS
	 
	5,0%
	 
	$ 0

	 
	UTILIDAD
	 
	5,0%
	 
	$ 0

	 
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD
	 
	19,0%
	 
	$ 0

	 
	COSTO INDIRECTO
	 
	 
	 
	$ 0

	 
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	$ 0



NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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