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[bookmark: _Hlk42231329]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS CUARTOS ELÉCTRICOS DEL PRIMER PISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. E.S.E., MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE Y LA NORMA TÉCNICA NTC2050, VIGENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.
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NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: Se adjunta formato de APU, en anexo técnico 5, para su respectivo diligenciamiento. 
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35

Acometida en 3x8+1x8+1x10T AWG THHN 600 V, Cu., dos 

tramos entre bandeja portacables y tablero existente T 1.6.7 

ML 28

36

Acometida en 3x10+1x10+1x10T AWG THHN 600 V, Cu., tres 

tramos entre bandeja portacables y tablero existente T 1.6.7 

ML 42

37

Acometida en 3x6+1x6+1x10T AWG THHN 600 V, Cu., dos 

tramos entre bandeja portacables y tablero existente T 1.6.7 

ML 28

38

Breaker Industrial de 3x30A., Icu 15-20kA a 220VAC, Marca 

SIEMENS Referencia 3VF2213 para que encaje en barraje 

existente tablero T 1.6.7

UN 3

39

Pases entre barraje y breaker 3x30A SIEMENS en tablero T 

1.6.7

UN 1

40

Conexión de acometidas definitivas y UPS  a nuevo tablero T 

1.6.2 según ventana programada por el cliente

UN 1

41 Caja de paso metálica 25x25x10cm adosada a muro UN 1

42 Tuberia  EMT 2" entre caja de paso  y tablero T 1.6.1  ML 1

43

Acometida en 3x4+1x4+1x4T AWG THHN 600 V,Cu., entre caja 

de paso y Tablero T 1.6.1+T 1.6.2

ML 3

44

Canaleta metálica 5x15cm con pintura electrostática adosada 

a piso para cables desde Tablero T 1.6.2 a UPS

ML 2,4

45

Identificación de neutros de siete circuitos, para trasladar al 

tablero T 1.6.7

UN 1

46 Retiro de tablero existente T 1.6.1 y T 1.6.2 UN 1

47 Conectores tubulares  para cable Cu o AL.  Varios calibres JG 1

48 Obra civil: base para montaje de Tablero T 1.6.1+T 1.6.2 UN 1

49

Tablero T 1.6.3

50 Interruptor termomagnético enchufable 1x20A UN 1

51

Tablero T 1.6.5 y T 1.6.6

52

Suministro e instalación de Tablero alimentacion equipo 

centro de cableado estructurado 152KVA/220V, T 1.6.5+T 1.6.6 

:  Gabinete metalico para montaje sobre pedestal; entrada y 

salida de cables por la parte superior por bandeja 

portacables. Con barraje en cobre minimo de 40x3 mm. 

FASES, 40x3 mm. NEUTRO, 20x5 mm. TIERRA, frente muerto 

con iluminación interior. Certificado por RETIE.

UN 1

53 Breaker Industrial de 3x400A., Icu 65kA a 240VAC, Regulable UN 1

54 Breaker Industrial de 3x70A., Icu 10kA a 220VAC, Regulable UN 2

55 Breaker Industrial de 3x70A., Icu 10kA a 220VAC UN 1

56 Breaker Industrial de 3x50A., Icu 10kA a 220VAC UN 1

57 Breaker Industrial de 3x125A., Icu 10kA a 220VAC, Regulable UN 1

58 Breaker Industrial de 3x100A., Icu 10kA a 220VAC, Regulable UN 1

59 Breaker Industrial de 2x60A., Icu 65kA a 240VAC UN 1

60

Reservas (Se ubicaran en la parte superior del tablero y se 

debera tener en cuenta la capacidad del barraje de 

derivación de acuerdo con las protecciones de la siguiente 

forma: 2 salidas trifásicas para interruptor caja moldeada de 

3X250Ax2 salidas-Icu 25kA,  2x125Ax2 salidas-Icu 25kA, 

3x50Ax1 salida) Nota: Las reservas no llevan protecciones

UN 5
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61

Acometida en 2x(3x3/0+1x3/0) AWG THHN 600 V,Cu., entre 

nueva caja de paso en techo y nuevo Tablero T 1.6.6 

ML 17

62

Acometida en 3x6+1x6+1x8T AWG THHN 600 V, Cu., dos 

tramos entre bandeja portacables y  nuevo tablero T 1.6.6 

ML 18

63

Acometida en 3x2+1x2+1x6T AWG THHN 600 V, AL., tramo 

entre bandeja portacables y  nuevo tablero T 1.6.6 

ML 9

64

Acometida en 3x4+1x4+1x8T AWG THHN 600 V, Cu., dos 

tramos entre bandeja portacables y  nuevo tablero T 1.6.6 

ML 18

65

Acometida en 2x4+1x4+1x8T AWG THHN 600 V, Cu.,tramo 

entre bandeja portacables y  nuevo tablero T 1.6.6 

ML 9

66

Conexión de acometidas definitivas a nuevo tablero T1.6.6 

según ventana programada por el cliente

UN 1

67 Cable desnudo #2 AWG Cu, entre T 1.6.6 y Cuarto #1 ML 90

68 Tuberia  EMT 4" entre caja de paso  existente y tablero T 1.6.6 ML 12

69

Bandeja portacables enmallada 20x8 cm. (Incluye varilla 

roscada 3/8", 2 fijaciones RL tipo Hilti 3/8", tramo de riel 

chanel de 1 1/2 X 1/2"",  tuercas y arandelas. (promedio de 

fijacion cada soporte a 1,5 mts.) 

ML 15

70 Conectores tubulares  para cable Cu o AL.  Varios calibres JG 1

71

Tablero Provisional de Potencia trifasico con las siguientes 

protecciones: interruptor de caja moldeada 3x125A (1), 

interruptor de caja moldeada 3x80A (4); interruptor de caja 

moldeada 3x100 (1). Para ubicar en cuarto técnico. 

UN 1

72

Cableado y conexionado provisional entre Tablero 

Provisional de Potencia y acometida y circuitos ramales 

asociados al tablero existente T 1.6.6 (seis circuitos trifasicos 

de varios calibres  de distancia aproximada 9 metros). 

UN 1

73

Tablero Provisional de linea trifasico 36 circuitos con espacio 

para totalizador con las siguientes protecciones: interruptor 

de protección enchufable 3x50 (6); interruptor de protección 

enchufable 3x70 (1); interruptor de protección enchufable 

1x30 (15).  Para ubicar en dos oficinas.

UN 2

74

Cableado y conexionado provisional entre Tablero 

Provisional y Tablero Existente ( varios calibres  de distancia 

aproximada 6 metros), incluye cerramiento de seguridad por 

el tiempo que esté instalado.  

UN 2

75

Cableado y conexionado acometida provisional  tres fases 

mas neutro en conductor Aluminio desde el punto mas 

cercano a la carga (maximo 80 metros), que tenga la 

capacidad del circuito alimentador a reemplazar 

provisionalmente. (Laboratorio Clinico Piso 2). Inluye 

instalación y retiro)  

UN 4

76

Bandeja portacables enmallada 50x8 cm. (Incluye varilla 

roscada 3/8", 2 fijaciones RL tipo Hilti 3/8", tramo de riel 

chanel de 1 1/2 X 1/2"",  tuercas y arandelas. (promedio de 

fijacion cada soporte a 1,5 mts.) 

ML 18

77 Retiro de tablero existente T 1.6.5 y T 1.6.6 UN 1

78

Obra civil: base para montaje de Tablero de alimentación 

equipo de cableado estructurado T 1.6.6

UN 1
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79

Tablero T 1.6.7

80

Suministro y montaje de sistema electrónico para medida de 

parámetros eléctricos en tablero T 1.6.7

UN 1

81

Tablero T 1.6.8

82

Tuberia  PVC 1 1/4" empotrado para conexión del circuito de 

alimentación entre badeja portacables  y Tablero T 1.6.8 

(incluye resanar muro)

ML 1

83

Acometida en 3x6+1x6+1X8T AWG THHN 600 V,Cu., entre 

bandeja portacables y Tablero T 1.6.8

ML 3

84

Conectores tubulares  para cable Cu,  acometida 

3x8+1x8+1X8T 

JG 1

85

Tablero T 1.6.9

86

Tablero alimentacion equipo  T 1.6.9  y Ascensor Punto Fijo 

95KVA/220V : Gabinete metalico para montaje sobre pared; 

entrada y salida de cables por la parte superior por bandeja 

portacables. Con barraje en cobre minimo de 20x5 mm. 

FASES, 20x5 mm. NEUTRO, 12x2 mm. TIERRA, frente muerto 

con iluminación interior. Certificado por RETIE.

UN 1

87 Breaker Industrial de 3x125A. Regulable, Icu40kA a 230VAC UN 1

88 Breaker Industrial de 3x250A.,  Regulable, Icu 30kA a 220VAC UN 2

89 Reservas UN 2

90

Acometida sobre bandeja portacables en 2x(3x2/0+1x2/0+2T) 

AWG THHN 600 V,Cu., hacia tablero nuevo T 1.6.9

ML 3

91

Acometida sobre bandeja portacables en 3x2/0+1x2/0+2T 

AWG THHN 600 V,Cu., entre  tablero nuevo T 1.6.9 y  tablero T 

1.6.10 

ML 6

92

Bandeja portacables enmallada 30x8 cm. (Incluye varilla 

roscada 3/8", 2 fijaciones RL tipo Hilti 3/8", tramo de riel 

chanel de 1 1/2 X 1/2"",  tuercas y arandelas. (promedio de 

fijacion cada soporte a 1,5 mts.) 

ML 1

93 Retiro de tablero existente T 1.6.9 UN 1

94 Conectores tubulares para cable Cu.  Varios calibres JG 1

95

Tablero T 1.6.10

96

Desmontaje y montaje de Tablero 1.6.10 para instalación a 

menor altura

UN 1

97 Caja de paso metálica 40x40x20cm adosada a muro UN 1

98

Barraje para puesta a tierra de 20x3x200mm con aisladores 

para montaje en tablero T 1.6.10

UN 1

99 Tuberia  EMT 2"x 4  entre caja de paso  y tablero T 1.6.10 ML 0,5

100

Acometida sobre bandeja portacables en 3x1/0+1x1/0+1x1/0T 

AWG Tipo Soldador 600 V,Cu., entre tablero T 1.6.10  y UPS 

cuarto de computo piso 1 

ML 20

A

Levantamieto en campo para evaluación técnica de 

cumplimiento de RETIE y NTC 2050

GB 1

B

Concepto de cumplimiento de riesgo electrico con ente 

certificador acreditado por la ONAC

GB 1

C

Dosier con manual de funcionamiento, planos actualizados, 

recomendaciones

GB 1
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ACTIVIDADES GENERALES

101

Señalización de puertas de acceso a cuartos eléctricos y 

rotulado de todos los tableros eléctricos en los cuartos 06, 07 

, 08 y 11

GB 1

102

Acccesorios de cableado en baja tensión (cintas, amarres, 

marquillas, terminales para cables, etc)

GB 1

103

Requintado de tornillos en protecciones de tableros 

eléctricos

GB 1

104

Sellado cortafuego intumescente de alto desempeño ó 

similar para acceso superior a los tableros eléctricos 

(volumen promedio de 0.2 x 0.4x 0.05m). Incluye elaboración 

de molde.

UN 6

105

Estudio técnico de Calidad de Energía para evaluar el estado 

general del sistema eléctrico y equipos; y así determinar 

posibles puntos de falla, cargabilidad, calibre de conductores 

y protecciones. (Por Equipo tres dias)

UN 2

106

Estudio de termografia en tableros eléctricos para detectar 

puntos calientes

UN 1

107 Medida de equipotencialidad tableros eléctricos UN 3

108 Medida de resistencia de puesta a tierra UN 1

109 Disposicion final escombros obra civil VIAJE 1

- $                              

PORCENTAJE SOBRE VALOR INICIAL

12%

5%

5%

19%

TOTAL

SUBTOTAL PRESUPUESTO CUARTO 06 PISO 1

Administración

Imprevistos

Utilidad

SUBTOTAL

IVA sobre Utilidad

CONCEPTO

SUBTOTAL CUARTO 06 PISO 1

SUBTOTAL ADICIONALES ACTIVIDADES GENERALES
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Item DESCRIPCIÓN Un

Cant 

Contratada

Vr. 

Unitario

Vr. Total

TABLEROS DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION

CUARTO 06 PISO 1

1

Luminaria tipo pantalla hermética de sobreponer o de descolgar 

fluorescente anti humedad con cuerpo de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio , reflector de acero prelavado y difusor de 

policarbonato, tubos T.5 de 2x54 W, tipo de protección IP65

UN 4

2

Lampara de emergencia, aparato autónomo hermético para 

iluminación de emergencia y señalización con lámparas LED 1,5 

W/3,6 V, 90 min. Duración, con difusor y rótulo adhesivo de 

señalización y dispositivo de desconexión y reactivación 

mediante telemando

UN 4

3 Salida para luminaria.Tuberia EMT 3/4" ,  caja  en aluminio fundido                                           UN 8

4

Salida para interruptor doble, tuberia EMT 3/4", caja en aluminio 

fundido

UN 1

5

Salida para toma monofasica normal 15A. 120 V. Tipo nema. Caja 

tipo 5800. Tuberia EMT 3/4", caja en aluminio fundido

UN 2

6 Interruptor termomagnético  enchufable 1x20A  Icu 10kA UN 3

7

Tuberia EMT 1" entre tablero nuevo para iluminación y tomas y 

caja cuadrada

ML 8

8

Circuito en (1x12+1x12+1x14T)x3 entre tablero nuevo para 

Iluminacion y tomas y caja cuadrada 

ML 9

9

Caja cuadrada en aluminio fundido de 4 huecos con tapa salida en 

3/4" y 1"

UN 1

10

Suministro e instalación de puerta metálica, doble puerta de 

apertura hacia afuera con cerradura antipánico. Con celosia parte 

inferior. Medidas aproximadas 1.33x2.20 según puerta existente.

UN 1

11

Aterrizaje al sistema de puesta a tierra de carcaza tableros 

eléctricos (conexión con cable #14AWG Cu color verde)

GB 1


image2.emf
12

Aterrizaje al sistema de puesta a tierra de bandejas 

portacables asociadas a los tableros eléctricos (conexión con 

cable #8AWG Cu color verde a bandeja tipo malla o tipo 

escalera)

GB 1

13 Código de colores tableros eléctricos  GB 1

14

Simbolo de Riesgo Eléctrico reflectivo en el frente de  

tableros eléctricos. 

GB 1

15 Tapas removibles para tableros de linea GB 1

16

Señalización de seguridad en piso con pintura para tráfico 

pesado.  Adicionar polvo reflectivo.  Se debe pintar sobre 

piso dieléctrico.

GB 1

17 Franja naranja tuberias EMT  GB 1

18

Caja de inspección metálica con tapa de 70x70x30cm para 

instalar bajo placa

UN 1

19 Retiro de caja de paso metalica existente 60x60X20cm UN 1

20

Tablero de linea trifásico sin espacio para totalizador de 12 

circuitos con chapa para para montaje sobre pared.  Se 

derivarán los circuitos nuevos para iluminación normal, 

iluminación de emergencia y tomas monofásicas de servicio.

UN 1

21

Suministro e instalación de techo falso en lamina superboard 

(fibrocemento) para techo. Incluye estructura y pintura, solo 

en la parte de la tuberia que atraviesa el cuarto.

M2 12

22 Obra civil:  mantenimiento de muros, resane y pintura. M2 110

23

Obra civil:  Relleno de cajas existentes.  Este trabajo incluye 

el desmonte y limpieza y compactación del area para relleno,  

instalación de subbase granular SBG-A compactada y losa de 

concreto minimo de 10cm

M2 1

24

Obra civil:  Retiro de dos cajas electricas empotradas y 

relleno, repellado y masillado

M2 0,5

25 Obra civil:  Demolición de piso existente M2 2

26 Obra civil:  instalación de piso en granito similar al existente M2 2

27 Pintura del piso de acuerdo a RETIE M2 22

28

Tablero T 1.6.1 y T 1.6.2

29

Tablero alimentacion equipo UPS 20KVA/220V con 

transferencia manual, T 1.6.1+T 1.6.2 : Gabinete metalico para 

montaje sobre pedestal; entrada de cables por la parte 

superior e inferior con tuberia EMT. Con barraje en cobre 

minimo de 12x2 mm. FASES, 12x2 mm. NEUTRO, 12x2 mm. 

TIERRA, frente muerto con iluminación interior. Certificado 

por RETIE.

UN 1

30 Breaker Industrial de 3x80A. Regulable, 25kA a 220VAC UN 2

31 Breaker Industrial de 3x40A., 25kA a 220VAC UN 2

32 Breaker Industrial de 3x30A., 15kA a 220VAC UN 5

33 Breaker Industrial de 3x50A., 25kA a 220VAC UN 1

34 Reservas UN 4
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