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[bookmark: _Hlk42231329]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIONES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMARAN LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIORITARIA, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

	ITEM
	DESCRIPCION
	UN
	CANT.
	VALOR UN.
	VALOR TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,01
	Demolición de muros en bloque (incluye dinteles y antepechos) e=0,15 m. 
	M2
	48
	 
	 

	1,02
	Demolición de muros en superboard o drywall una cara, incluye estructura 
	M2
	37
	 
	 

	1,03
	Demolición enchape cerámicos muros. 
	M2
	35
	 
	 

	1,04
	Demolición de enchape cerámicos pisos. 
	M2
	6
	 
	 

	1,05
	Desmonte de piso laminado tipo madera.
	M2
	60
	 
	 

	1,06
	Desmonte de aparatos sanitarios (sanitarios, orinales, lavamanos etc). Incluye trasiegos para entrega al área de infraestructura.
	UN
	8
	 
	 

	1,07
	Desmonte y taponamiento de salida sanitaria de 4". 
	UN
	2
	 
	 

	1,08
	Desmonte y taponamiento de salida sanitaria de 2"
	UN
	8
	 
	 

	1,09
	Desmonte y taponamiento de salida hidráulica de 3/4" o 1/2"
	UN
	8
	 
	 

	1,10
	Desmonte de cielo raso en drywall, pvc o similar
	M2
	160
	 
	 

	1,11
	Desmonte de luminarias existentes. 
	UN
	25
	 
	 

	1,12
	Desmonte de salida eléctrica, toma eléctrica regulada, normal, interruptor, etc.
	UN
	51
	 
	 

	1,13
	Desmonte de mueble en madera o similar. Incluye trasiego para entrega a mtto o centro de acopio para retiro.
	ML
	12
	 
	 

	1,14
	Desmonte de división en aluminio vidrio y tableros en pvc o similar, incluye puertas y trasiego hasta lugar de acopio en mtto
	UN
	52
	 
	 

	1,15
	Desmonte de puertas en madera, incluye marcos y trasiego hasta lugar de acopio en mtto
	UN
	5
	 
	 

	1,16
	Desmonte de puerta en vidrio templado, incluye trasiego hasta lugar de acopio en mtto
	UN
	2
	 
	 

	1,17
	Desmonte de módulo de trabajo en madecor, incluye divisiones en vidrio templado y trasiego hasta lugar de acopio en mtto
	UN
	4
	 
	 

	1,18
	Desmonte de fachada en vidrio templado sobre mesón de atención en la caja, incluye accesorios y trasiego hasta lugar de acopio en mtto.
	M2
	6
	 
	 

	2
	OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	 

	2,01
	Alistado piso en mortero para nivelación de piso con tablón vibro prensado
	M2
	60
	 
	 

	2,02
	Pañete sobre muros
	M2
	12
	 
	 

	2,03
	Suministro e instalación de muro en superboard base 9 estructura acero galvanizado cal. 20 de piso a techo
	M2
	175
	 
	 

	2,04
	Suministro e instalación de muro en superboard una cara base 9 estructura acero galvanizado cal. 20 
	M2
	24
	 
	 

	2,05
	Construcción de estación de enfermería en superboard 8 mm o mampostería según diseño de 2,0 mts de largo.
	GL
	1
	 
	 

	2,06
	Suministro e instalación de mesón en policuarso negro san Gabriel para estación de enfermería
	ML
	8
	 
	 

	2,07
	Suministro e instalación de cielo raso en drywall plano de 1/2", incluye filos, dilataciones, cintas, estuco y todo lo necesario para su correcta instalación.
	M2
	160
	 
	 

	2,08
	Suministro e instalación de marco metálico blanco para escotillas y lámparas de 60x60
	UN
	15
	 
	 

	2,09
	Suministro e instalación de refuerzo en madera o similar para instalación de aparatos y accesorios en muros livianos
	ML
	35
	 
	 

	2,10
	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros de superboard o mampostería tres manos.
	M2
	270
	 
	 

	2,11
	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo uno extrafina a dos manos muros
	M2
	360
	 
	 

	2,12
	Suministro y aplicación de pintura antibacterial incombustible, impermeable y de fácil limpieza y desinfección dos manos para muros y techos.
	M2
	520
	 
	 

	2,13
	Suministro y aplicación de mastico tres manos para alistado del piso vinílico.
	M2
	140
	 
	 

	2,14
	Suministro e instalación de mediacaña en mortero para muros y techos 
	ML
	218
	 
	 

	2,15
	Suministro e instalación de mediacaña en pvc para remate entre piso y muro.
	ML
	143
	 
	 

	2,16
	Suministro e instalación de piso vinílico en rollo antibacterial, incluye acabado en mediacaña, soldaduras y todo lo necesario para su correcta instalación.
	M2
	140
	 
	 

	2,17
	Suministro e instalación de enchape cerámicos pisos de 30x30cm
	M2
	21
	 
	 

	2,18
	Suministro e instalación de enchape cerámicos muros, color a elegir de 30x60cm 
	M2
	100
	 
	 

	2,19
	Construcción de poceta de aseo en superboard, terminada en enchape cerámico 20x20, con lomo de muro en granito fundido. 
	UN
	1
	 
	 

	2,20
	Suministro e instalación de pirlán entre piso vinílico y piso existente
	ML
	11
	 
	 

	3
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	3,01
	Suministro e instalación de red de suministro de ½" pvc, incluye accesorios y soportes.
	ML
	45
	 
	 

	3,02
	Suministro y construcción de punto hidráulico de 1/2"
	UN
	19
	 
	 

	3,03
	Construcción de caja de inspección de 0.70 x 0.70 mts en ladrillo común, placa base, pañete de nivelación impermeabilizado y tapa en concreto con acabado en granito fundido.
	UN
	1
	 
	 

	3,04
	Suministro e instalación de red sanitaria de 4" incluye soportes.
	ML
	16
	 
	 

	3,05
	Suministro y construcción de punto sanitario 4" pvc s, incluye accesorios.
	UN
	5
	 
	 

	3,06
	Suministro e instalación de red sanitaria de 3", incluye soportes.
	ML
	6
	 
	 

	3,07
	Suministro e instalación de red sanitaria de 2" incluye soportes.
	ML
	12
	 
	 

	3,08
	Suministro y construcción de punto sanitario de 2" 
	UN
	14
	 
	 

	3,09
	Suministro e instalación de registro de corte de 1/2" 
	UN
	9
	 
	 

	3,10
	Suministro e instalación de tapa registro en pvc de 20x20
	UN
	9
	 
	 

	3,11
	Suministro e instalación de llave jardinera.
	UN
	2
	 
	 

	3,12
	Suministro e instalación de rejilla de piso de 2"x3"
	UN
	6
	 
	 

	3,13
	Suministro e instalación grifería sencilla para lavamanos de manija.
	UN
	6
	 
	 

	4
	APARATOS, MUEBLES Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 

	4,01
	Suministro e instalación de sanitario para discapacitados.
	UN
	2
	 
	 

	4,02
	Suministro e instalación de lavamanos para discapacitados.
	UN
	2
	 
	 

	4,03
	Suministro e instalación de sanitario línea institucional.
	UN
	2
	 
	 

	4,04
	Suministro e instalación de lavamanos línea institucional.
	UN
	4
	 
	 

	4,05
	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable 304, con salpicadero de hasta 15 cm, figuración antiderrame, con dos pocetas de acero, mueble entamborado y flotado de 3 mts de largo por 60 cm de alto y 60 cm de profundo.
	UN
	1
	 
	 

	4,06
	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable 304 con salpicadero de hasta 15 cm, figuración antiderrame, dos pocetas de acero, mueble entamborado y flotado de 2 mts de largo por 60 cm de alto y 60 cm de profundo
	UN
	2
	 
	 

	4,07
	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable 304, con salpicadero de hasta 15 cm, figuración antiderrame, una poceta de acero, mueble entamborado y flotado de 2 mts de largo por 60 cm de alto y 60 cm de profundo.
	UN
	1
	 
	 

	4,08
	Suministro e instalación de barra para discapacitados sanitario.
	UN
	2
	 
	 

	4,09
	Suministro e instalación de barra para discapacitados lavamanos de 60 cm.
	UN
	2
	 
	 

	4,10
	Suministro e instalación de válvula de pedal manos libres.
	UN
	7
	 
	 

	4,11
	Suministro e instalación de acople pvc blanco para conexión de válvula de pedal.
	UN
	14
	 
	 

	5
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
	 
	 
	 
	 

	5,01
	Suministro e instalación de tablero trifásico 12 circuitos con espacio para totalizador con puerta y cerradura 
	UN
	3
	 
	 

	5,02
	Suministro e instalación de breaker trifásico industrial 3x40a. 
	UN
	6
	 
	 

	5,03
	Suministro e instalación de interruptores termomagnéticos de 20a enchufables
	UN
	12
	 
	 

	5,04
	Suministro e instalación de cable de cobre 4x8 1x10 awg) para acometida tableros normal - iluminación y regulado
	ML
	115
	 
	 

	5,05
	Suministro e instalación de cable trenzado 3x12 lszh.  bajo en halógenos.
	ML
	495
	 
	 

	5,06
	Tubería emt de 1-1/2" incluye elementos de fijación, uniones, terminales
	ML
	95
	 
	 

	5,07
	Suministro e instalación de caja de paso eléctrica de 20x20 
	UN
	12
	 
	 

	5,08
	Suministro e instalación de tubería emt 3/4" incluye soportes, terminales y uniones.
	ML
	120
	 
	 

	5,09
	Salida para tomacorrientes normal120v nema 5-15r con polo a tierra incluye caja toma leviton certificada.
	UN
	34
	 
	 

	5,10
	Salida para tomacorrientes regulada120v nema 5-15r con polo a tierra incluye caja toma leviton certificada.
	UN
	28
	 
	 

	5,11
	Suministro e instalación de salida de iluminación 120v.  caja galvanizada, incluye toma certificada.
	UN
	36
	 
	 

	5,12
	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye interruptor según especificaciones).
	UN
	10
	 
	 

	5,13
	Suministro e instalación de salida para sensor de movimiento
	UN
	6
	 
	 

	5,14
	Suministro e instalación de panel led de 18 w 120v redonda de incrustar.
	UN
	17
	 
	 

	5,15
	Suministro e instalación de cable encauchetado 2x14 hasta 80cm para alimentación lámparas incluye clavija y conectores.
	UN
	12
	 
	 

	5,16
	Suministro e instalación de tubería emt 3/4" incluye soportes, terminales y uniones, para salidas llamado de enfermería
	ML
	35
	 
	 

	5,17
	Suminsitro e instalación de salida para llamado de enfermería caja galvanizada según especificación proveedor
	UN
	32
	 
	 

	5,18
	Suministro e instalación de panel led de 46 w 120v de 60x60 de incrustar.
	UN
	15
	 
	 

	5,19
	Suministro e instalación de cable utp categoría 6a cuatro pares, incluye amarres en velcro.
	ML
	850
	 
	 

	5,20
	Suministro e instalación de toma rj-45 cat 6a incluye face sencillo y jack  datos
	UN
	10
	 
	 

	5,21
	Suministro e instalación de toma rj-45 cat 6a incluye face sencillo y jack  voz
	UN
	10
	 
	 

	5,22
	Suministro e instalación de canaleta metálica 12x5 cm con división, pintura electrostática.
	ML
	22
	 
	 

	5,23
	Suministro e instalación de troqueles, eléctricos datos y voz
	UND
	35
	 
	 

	5,24
	Suministro e instalación de marquillas para señalización salidas eléctricas y comunicación.
	UN
	122
	 
	 

	5,25
	Certificación de puntos de voz y datos
	UND
	32
	 
	 

	5,26
	Suministro e instalación de patch cord 1,5 mts 
	UND
	16
	 
	 

	5,27
	Suministro e instalación de bandeja porta cable tipo cablofil de 200x50 incluye soportes, herrajes para su instalación
	ML
	25
	 
	 

	5,28
	Suministro e instalación de sillas para salida bandeja cablofil
	UN
	7
	 
	 

	5,29
	Suministro e instalación de salida para toma gfci  
	UN
	2
	 
	 

	5,30
	Suministro e instalación de marcación para tubería eléctrica y comunicaciones 
	GLB
	1
	 
	 

	5,31
	Suministro e instalación de patch cord y 1,8 mts
	UND
	15
	 
	 

	5,32
	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos.
	UND
	2
	 
	 

	6
	INSTALACIONES DE GASES MECICINALES
	 
	 
	 
	 

	6,01
	Suministro e instalación de caja de válvulas con válvulas en ss tipo 4 tornillos 600 wog. díam:1/2"-3/4". fabricación nacional. incluye instalación.
	UN
	1
	 
	 

	6,02
	Suministro e instalación de alarma de área interna de los módulos, configuración y pruebas de amvex o2 vac con sensores remotos y válvulas de bola de 1/4", ref. 261853-124; incluye instalación de la caja, el panel y los sensores, interconexión eléctrica funcionamiento. (cableado a cero metros). según diseño.
	UN
	1
	 
	 

	6,03
	Suministro e instalación de toma de gases medicinales tipo chemetron para o2 y vacío
	UN
	22
	 
	 

	6,04
	Suministro e instalación de red de tubería de cobre tipo l de 1/2” oxígeno y vacío (pintura y señalización)
	ML
	144
	 
	 

	6,05
	Suministro e instalación de red de tubería de cobre tipo l de 3/4” oxígeno y vacío (pintura y señalización)
	ML
	130
	 
	 

	6,06
	Suministro e instalación de válvula de corte en techo de 1/2" cuatro tornillos o2, vacío o aire
	UN
	22
	 
	 

	6,07
	Suministro e instalación de soporte tipo riel con aislamiento en neopreno para tubería de cobre, incluye varilla roscada de 1/4"
	UN
	90
	 
	 

	6,08
	Suministor y construcción de punto gases medicinales tubería de cobre tipo l de 1/2" para o2 y vacío
	UN
	22
	 
	 

	6,09
	Ejecución de prueba de estanqueidad con nitrógeno durante 24 horas.
	UN
	2
	 
	 

	7
	CARPINTERÍA EN MADERA Y VIDRIO
	 
	 
	 
	 

	7,01
	Suministro e instalación de marco metálico con pintura electrostática blanca, incluye bisagras de hasta 1,20 mts
	UN
	8
	 
	 

	7,02
	Suministro e instalación de puerta en madecor color madera de hasta 1,20 mts de ancho y 2 mts de alto
	UN
	8
	 
	 

	7,03
	Suministro e instalación de ventanería en aluminio proyectante con alfajía y celosía superior, incluye vidrio cristal laminado 3+3 interior.
	M2
	4
	 
	 

	7,04
	Instalación de puerta batiente en vidrio templado de 8 mm, existente
	UN
	1,0
	 
	 

	7,05
	Desmonte y reinstalación de puestos de trabajo existentes en admisiones y caja, incluye separadores en vidrio.
	UN
	5
	 
	 

	8
	ASEO 
	 
	 
	 
	 

	8,01
	Aseo permanente durante toda la obra.
	und
	1,0
	 
	 

	8,02
	Aseo general de obra para entrega.
	M2
	160
	 
	 

	8,03
	Trasiego de escombro hasta sitio de acopio interior del inc. 
	M3
	18
	 
	 

	8,04
	Retiro de escombro a escombrera certificada en Bogotá.
	VJ
	3
	 
	 

	
	
	
	COSTO DIRECTO
	 

	
	
	
	ADMINISTRACION
	12%
	 

	
	
	
	IMPREVISTOS
	5%
	 

	
	
	
	UTILIDAD
	5%
	 

	
	
	
	IVA/UTILIDAD
	19%
	 

	
	
	
	VALOR TOTAL
	 



NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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