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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 312 DE 2019
Página 1 de 4

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y REORDENAMIENTO DE LAS HABITACIONES DEL TERCER PISO HOSPITALIZACIÓN, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

 ANEXO No. 4

[bookmark: _GoBack] DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.
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NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el  criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.
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5,0

-                        

5,1 PUNTOS HIDRAUBLICOS EN PVC DE 172 PULGADA UND 20,00 -                           

5,2 PUNTO SANITARIO DE 2 PULGADAS UND 18,00 -                           

5,3

CLAUSURA DE PUNTOS SANITARIOS O HIDRAUBLICOS 

(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS)

UND 6,00 -                           

5,4

 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA 

LAVAMANOS 

UND 18,00 -                           

5,5

 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL 

COLOR BLANCO 

UND 18,00 -                           

5,6

 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE PEDAL 

LAVAMANOS 

UND 18,00 -                           

5,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADOR PARA DUCHA UND 18,00 -                           

6,0

-                        

6,1

ARMARIO EN ACERO INOXIFDABLE DECON 3 PUERTAS CON 

VIDRIO, DOS COMPARTIMIENTOS CON ENTREPAÑOS CADA 

34CM. Medidas Largo 1,50 Ancho 0.50 Alto 1,80. (TRABAJO 

LIMPIO Y CUARTO DE LINOS).

UND 2,00 -                           

6,2

Suministro e instalación de acero inoxidable AISI 304, 

Calibre 18 para forrada de mesón existente en "L", con 

salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y 

doblez necesario para adecuación en sitio.

ML 9,75 -                           

6,3

Suministro e instalacion de mueble en acero inoxidable 

AISI 304, calibre 18 con espaldar, tapa, patas de 15cm, 6 

puertas con manija, 3 compartiminetos con entrapaño. 

Dimensiones: ancho: 2.7m x Fondo: 0.60m x Alto:0.85m 

Trabajo Limpio

UND 1,00 -                           

6,4

Suministro e instalacion de mueble en acero inoxidable 

AISI 304, calibre 18 con espaldar, tapa, patas de 15cm, 6 

puertas con manija, 3 compartiminetos con entrapaño. 

Dimensiones: ancho: 2.25m x Fondo: 0.60m x Alto:0.85m 

Trabajo sucio.

UND 1,00 -                           

6,5

Suministro e instalacion de mueble en acero inoxidable 

AISI 304, calibre 18 con espaldar, tapa, patas de 15cm, 6 

puertas con manija, 3 compartiminetos con entrapaño. 

Dimensiones: ancho: 2.76m x Fondo: 0.60m x Alto:0.85m 

Trabajo sucio.

UND 1,00 -                           

6,6

Suministro e instalación de mesón en policuarzo. Incluye 

instalación de grifería y sifón

UND 18,00 -                           

6,7

Adecuación de mueble para lavamanos forrado en 

formica, incluye desmonte del existente, enchape, 

costado en superboard e instalacion de mueble nuevo.

UND 18,00 -                           

6,8

Suministro e instalación de espejos de 60 x 60 de 3 mm 

stampillado sobre muro, con vorde biselado, incluye 

marco

UND 36,00 -                           

6,9

Reparacion de mueble closet en madera forrado en 

formica imitacion madera, piso a techo, incluye traslado 

para trabajo y accesorios necesarios

UND 18,00 -                           

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

MUEBLES
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1,0

-                        

1,0 RETIRO CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL. M2 180,00 -                           

1,1

DEMOLICION PARA CONTRUCCION DE MEDIA CAÑA, 

INCLUYE CORTES.

ML 40,00 -                           

1,2 S.E.I DE PROTECCIÓN CON POLIETILENO. M2 170,00 -                           

1,3

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN DRYWALL, INCLUYE CINTA 

DE ENMASCARAR PARA TAPAR JUNTAS, PUERTA DE ACCESO 

Y DESMONTE AL TERMINAR OBRA

M2 10,00 -                           

1,4

DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO Y MARMOL 

(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS HASTA EL 

LUGAR DE ACOPIO)

ML 4,50 -                           

1,5 DESMONTE DE REJA DE 1.8X0.60, INCLUYE TRASIEGO GL 1,00 -                           

1,6

DESMONTE DE GUARDACAMILLA EN MADERA , INCLUYE 

TRASIEGO

ML 70,00 -                           

1,7

DESMONTE DE LAMPARA CUALQUIER REFERNCIA, INCLUYE 

TRASIEGO

UND 60,00 -                           

1,8 DESMONTE DE TOMA UND 110,00 -                           

1,9 DESMONTE DE INTERRUPTOR UND 60,00 -                           

1,10

DESMONTE O DEMOLICION DE MUEBLES EN MADERA, 

INCLUYE TRASIEGO

ML 25,00 -                           

2,0

-                        

2,1

SUM. E INSTALACION DE ESQUINERO DE ALTOIMPACTO EN 

ACERO INOXIDABLE DE 1.20M, INCLUYE SIKAFLEX.

UND 50,00 -                           

2,2

ESTUCO SOBRE MUROS A 3 MANOS. INCLUYE FILOS, ESTRIAS 

Y LINEALES

M2 20,00 -                           

2,3

RESANE Y PINTURA DOS MANOS VINILO TIPO DOS SOBRE 

MUROS.

M2 2.200,00 -                           

PRELIMINARES

DRY WALL Y ACABADOS

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD 

 VALOR 

UNITARIO 

 COSTO TOTAL 
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2,4 PINTURA ESMALTE BASE AGUA DOS MANOS SOBREMUROS. M2 2.200,00 -                           

2,5

RESANE Y PINTURA TRES MANOS VINILO TIPO 1SOBRE 

TECHOS.

M2 420,00 -                           

2,6 PINTURA EPOXICA BASE AGUA DOS MANOS SOBREMUROS M2 280,00 -                           

2,7 PINTURA EPOXICA BASE AGUA DOS MANOS SOBRETECHOS. M2 280,00 -                           

2,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRYWALL, 

INCLUYE CINTAS, MASILLA.

M2 250,00 -                           

2,9

CIELORASO EN PVC BLANCO AREA DE TRABAJO, INCLUYE 

ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO, REMATE 

PERIMETRAL Y DILATADORES CADA 3METROS.

M2 180,00 -                           

2,10

CONTRUCCION DE ESCOTILLA EN PVC, INCLUYE MARCO Y 

SELLO CON SIKAFLEX

UND 35,00 -                           

2,11

RASPADO Y RESANE DE HUMEDAD. INCLUYE RASPADO DE 

ESTUCO EN MURO. SECADO Y APLICACIÓN DE ESTUCO 

NUEVO.

M2 100,00 -                           

2,12

S.E.I. DE MEDIA CAÑA EN YESO PARA REMATES EN MURO Y 

CIELO RASO

ML 250,00 -                           

2,13

SUMINSITRO E INSTALACION DE SIKAFLEX PARA SELLADO DE 

MARCOS, INSPECIONES, TAPAS DE TOMAS, ETC.

ML 280,00 -                           

2,14

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CARAMICO 30 X 

30 PARA MUROS (INCLUYE DEMOLICION DEL ACTUAL Y 

RETIRO DE ESCOMBRO)

M2 130,00 -                           

3,0

-                        

3,1

S.E.I. DE MEDIA CAÑA PARA PISOS EN GRANITO PULIDO 

PREFABRICADO

ML 40,00 -                           

3,2

S.E.I. PISO EN GRANITO PULIDO PREFABRICADO CENEFA 

HASTA DE 70 CMS DE ANCHO

ML 20,00 -                           

3,3

CAMBIO DE PISO EN VINISOL TRAFICO ALTO. CAMBIO POR 

PIEZA, UNCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE Y PREPARACION 

DE LA SUPERFICIE PARA SU CORECTA INSTALACION

UND 700,00 -                           

3,4 CONSTRUCCION DE POYO EN CONCRETO ML 15,00 -                           

3,5 S.E.I DE GUARDAESCOBA EN VINISOL ML 70,00 -                           

4,0

-                        

4,1

S.I. DE LAMPARA PNALE LED DE INCRUSTAR 60X60 INCLUYE 

MARCO

UND 35,00 -                           

4,2 S.I. DE LAMPARA PNALE LED DE SOBREPONER 60X60 UND 45,00 -                           

4,3

SALIDA ILUMINACION, INCLUYE REGATAS, TUBERIA Y 

CABLEADO.

UND 35,00 -                           

4,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA NORMAL O 

REGULADA TIPO HOSPITALARIO

UND 150,00 -                           

4,5 SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR UND 70,00 -                           

PISOS

INSTALACIONES ELECTRICAS
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