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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 592 DE 2019
Página 1 de 8
[bookmark: _GoBack]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL CAMBIO DE PUERTAS EN EL ÁREA DE RADIO FARMACIA  PARA DAR CUMPLIMIENTO DE HERMETICIDAD REQUERIDO POR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, INCLUYE DESMONTE/RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES, SUMINISTRO, ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIÓN Y PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS Y EXCLUSAS DEL  ÁREA, DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]
CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se anexa cuadro de cantidades de obra a la presente convocatoria pública:

	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 VALOR UNITARIO 
	 COSTO TOTAL 

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Esclusas de materiales (PASS THROUGHS) en acero inoxidable con LUZ GERMINICIDA. Dimensiones: 0,76 m de ancho x 0,8 m de alto x 0,45 m de profundidad.
	UND
	5
	
	

	2.1
	• Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de UNA HOJA con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.20 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	5,00
	 
	 

	2.2
	• Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de UNA HOJA con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 0.90 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	1
	
	

	2.3
	• Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de UNA HOJA con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.27 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	1
	
	

	2.4
	• Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de UNA HOJA con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.10 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	2
	
	

	2.5
	• Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de UNA HOJA con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.28 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	1
	
	

	2.6
	• Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de UNA HOJA con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.00 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	3
	
	

	2.7
	• Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de UNA HOJA con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.08 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	1
	
	

	2.8
	• Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de UNA HOJA con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 0.81 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	1
	
	

	2.9
	• Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de UNA HOJA con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.26 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	1
	
	

	2.10
	• Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de DOS HOJAS con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.29 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	1
	
	

	2.11
	Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de DOS HOJAS con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.39 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	1
	
	

	2.12
	Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de DOS HOJAS con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.15 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	1
	
	

	2.13
	Puerta Batiente Automática Hermética HOSPITAL SYSTEM de DOS HOJAS con perfiles de aluminio anodizado plata y vidrio 5+5 laminado templado. 
• Junta perimetral EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 Shores, auto extinguible. 
• Burlete inferior de hermeticidad. • Manija ergonómica a una cara en acero inoxidable. 
• Bisagras de acero inoxidable, Cerco o marco en acero inoxidable - Calidad AISI 304. b) Operador batiente para puerta de una hoja con pulsador de codo GP-26 para apertura interior o exterior, fabricado en acero Inoxidable Calidad AISI 304 con acabado superficial ASTM A 480 No.8 brillo, fácil limpieza y asepsia.
• Dimensiones 1.63 m de ancho x 2.10 m de alto
• Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al área (retiro puerta existente, suministro e instalación y obras de adecuación con las condiciones originales)
	und
	3
	
	

	2.14
	Estructura de soporte tipo pórtico en perfil estructural tubular para puertas de UNA HOJA. Características del perfil: de 6cm x 12cm y 2,5 mm de espesor. Platinas de 25 cm x 25 cm y chazos expansivos de 3/8" x 2". Pórtico en perfil
	und
	16
	
	

	2.15
	Estructura de soporte tipo pórtico en perfil estructural tubular para puertas AUTOMÁTICAS BATIENTES de DOS HOJAS. Características del perfil: de 6cm x 12cm y 2,5 mm de espesor. Platinas de 25 cm x 25 cm y chazos expansivos de 3/8" x 2".
	und
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTOS DIRECTOS
	                           -   

	ADMINISTRACIÓN 12%
	                           -   

	IMPREVISTOS 5%
	                           -   

	UTILIDAD 5%
	                           -   

	IVA SOBRE EL TOTAL 19%
	                           -   

	TOTAL PRESUPUESTO OBRA
	                           -   



NOTA 1: Todas las actividades se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

NOTA 3: Los oferentes que se presenten a esta convocatoria pública deberán incluir en su oferta el registro fotográfico de puertas instaladas.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el  criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.
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