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[bookmark: _GoBack]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN EL CUARTO FINAL DE RESIDUOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE TRASIEGOS Y RETIROS.
	M2
	17
	 
	

	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTAS.
	M2
	17
	 
	

	DESMONTE DE REJILLA DE CÁRCAMO, INCLUYE TRASIEGOS Y RETIRO.
	UND
	4
	 
	

	DESMONTE Y TAPONAMIENTO DE PUNTO DE DESAGÜE.
	UND
	8
	 
	

	DESMONTE Y TAPONAMIENTO DE PUNTO HIDRÁULICO.
	UND
	5
	 
	

	DESMONTE DE SANITARIO INSTITUCIONAL (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO).
	UND
	1
	 
	

	DESMONTE LAVAMANOS DE SOBREPONER O COLGAR, INCLUYE TRASIEGO.
	UND
	1
	 
	

	DESMONTE DE GRIFERÍA, ACCESORIOS Y DIVISIÓN DE DUCHA.
	UND
	1
	 
	

	DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE  DOBLE HOJA 2,0MX2,20M, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA AL INC.
	UND
	1
	 
	

	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE (INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,15 M
	M2
	40
	 
	

	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO  DE 15 CM (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO, EN LONAS).
	M2
	6
	 
	

	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN DEJA DE ACERO, INCLUYE REPARACIONES SOBRE INFRAESTRUCTURA, TRASLADO Y RETIRO.
	ML
	35
	 
	

	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO PISOS INCLUYE  MORTERO DE PEGA.
	M2
	120
	 
	

	ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 

	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO B200, B400 Y/O B600 SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE RELLENO DEFINIDA POR EL SUPERVISOR.
	M3
	15,645
	 
	

	CONSTRUCCIÓN PLACA CONTRA PISO EN CONCRETO 3000 PSI  0.10 M SIN REFUERZO, INCLUYE TEXTURADO.
	M2
	22,35
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA 15CM X 6 MM  INCLUYE SEPARADORES.
	M2
	22,35
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A ESCOGER. APLICA PARA ESTRUCTURAS DE MEZANINE, ESCALERAS, CUBIERTAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU  DISEÑO, AVAL PROFESIONAL Y CORRECTA INSTALACIÓN.
	KG
	1000
	 
	

	CUBIERTAS
	 
	 
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMO ACÚSTICA TIPO SANDWICH COLOR A CONVENIR CON LA ENTIDAD, INCLUYE AMARRES, TORNILLERÍA DE ANCLAJE, SELLANTES, REMATES LATERALES Y SUPERIORES.
	M2
	30
	 
	

	FLANCHE LÁMINA GALV. DESARROLLO 0.35 CAL.22 INCLUYE PINTURA
	ML
	15
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 60 CM
	ML
	15
	 
	

	INSTALACIÓN DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS.
	ML
	15
	 
	

	CIELOS Y MUROS LIVIANOS
	 
	 
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL PLANO ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO, SOPORTARÍA , MASILLA, FILOS, DILATACIONES,  PERFORACIONES  Y PINTURA VINILO TIPO 1 UNA MANO.
	M2
	37
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOS CARAS EN SUPERBOARD 8MM, ESTRUCTURA BASE 9, INCLUYE MASILLA PARA JUNTA Y MURO COMPLETO  ACABADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO DOS MANOS.
	M2
	74
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO UNA CARA EN SUPERBOARD 8MM POR  ACABADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO A DOS MANOS.
	M2
	53
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN DRYWALL CON TAPA PARA ESCOTILLA DE INSPECCIÓN 60 X 60.
	UND
	12
	 
	

	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN COMPLETO 3"
	UND
	7
	 
	

	RED DE DESAGÜE DE 3" PVC S, INCLUYE ACCESORIOS.
	ML
	38
	 
	

	CONEXIÓN A CÁRCAMO.
	UND
	3
	 
	

	AMPLIACIÓN EN ALTURA DE CAJA DE INSPECCIÓN O DE AFORO. INCLUYE DESMONTES Y SUMINISTRO DE MARCO Y TAPA HASTA DE 1,50X1,50M
	UND
	2
	 
	

	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PVC, INCLUYE ACCESORIOS.
	UND
	12
	 
	

	RED DE SUMINISTRO DE ½" PVC, INCLUYE ACCESORIOS.
	ML
	50
	 
	

	REGISTRO 1½" RED WHITE.
	UND
	10
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS 20 X 20 EN ACERO INOXIDABLE.
	UND
	12
	 
	

	PUNTO SANITARIO 2" PVC S, INCLUYE ACCESORIOS.
	UND
	4
	 
	

	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN 0,6 X 0,4 DE PROFUNDIDAD.
	ML
	8,32
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON MARCO Y BISAGRA, EN ACERO PARA CÁRCAMO, DE 0,60M EN ANCHO, INCLUYE PINTURA ANTI CORROSIVA Y ESMALTE COLOR A ELEGIR
	ML
	8,32
	 
	

	APARATOS HIDROSANITARIOS
	 
	 
	 
	

	CONSTRUCCIÓN DE POCETA CON MUROS EN BLOQUE ACABADO EN GRANITO PULIDO, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE, ESQUINEROS EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE TIPO JARDÍN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y GARANTÍA
	UND
	4
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS  DE COLGAR EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS.
	UND
	2
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS  CERÁMICO DE COLGAR  INCLUYE ACCESORIOS.
	UND
	2
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CERÁMICO, FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE PRESIÓN. 
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PEDAL, INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	2
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MEZCLADOR PARA DUCHA.
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS
	UND
	2
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA DUCHA.
	UND
	1
	 
	

	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	 
	

	AFINADO PISO PARA NIVELACIÓN MANEJO DE AGUAS PLACA-CUBIERTA CONCRETO, PENDIENTE SEGÚN PUNTOS  DE DESAGÜE  HASTA 7CM DE ESPESOR.
	M2
	30
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN TABLÓN VIBRO PRENSADO GRANITO 0,30 X 0,30 BLANCO HUILA. INCLUYE DILATACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO.
	M2
	30
	 
	

	CONSTRUCCIÓN DE MEDIACAÑA O CENEFA EN GRANITO PULIDO CON DILATACIONES EN PVC SUPERIOR E INFERIOR.  
	ML
	55
	 
	

	CONSTRUCCIÓN PLACA CONTRA PISO EN CONCRETO 3000 PSI  0.15 M SIN REFUERZO. INCLUYE TEXTURADO.
	M2
	30
	 
	

	RAMPA PEATONAL PARA ANDEN DE 1,50M DE ANCHO Y 1,0M DE LONGITUD O DESARROLLO, INCLUYE TEXTURADO A ESCOGER.
	UND
	2
	 
	

	CAMBIO DE PISO EN TABLÓN DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE.
	UND
	120
	 
	

	DESTRONQUE PULIDA, SELLO Y BRILLO DE PISO EN GRANITO, INCLUYE MEDIA CAÑA.
	M2
	160
	 
	

	REPARACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO ANCHO 60 CM, INCLUYE CORTES Y DILATACIONES.
	UND
	15
	 
	

	ENCHAPE CERÁMICO 20,5 X 20,5 LÍNEA INSTITUCIONAL BLANCO BRILLANTE DE CORONA.
	M2
	90
	 
	

	ENCHAPE CERÁMICO 45X45 LÍNEA INSTITUCIONAL PISO COLOR A ELEGIR.
	M2
	18
	 
	

	GUARDA ESCOBAS ENCHAPE CERÁMICO  LÍNEA INSTITUCIONAL PISO COLOR A ELEGIR.
	ML
	15
	 
	

	PINTURAS Y ACABADOS
	 
	 
	 
	

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE CON SIKAFLEX COLOR A ELEGIR.
	MLS
	120
	 
	

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN RESISTENTE A TRÁFICO, INCLUYE CINTAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SEÑALIZACIÓN Y DIBUJO DE SÍMBOLOS Y SU CORRECTA APLICACIÓN Y CALIDAD.
	M2
	18
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA BASE EN VINILO TIPO 2 A  TRES MANOS SOBRE MUROS O TECHO. INCLUYE RESANES
	M2
	320
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA A BASE DE AGUA, DOS COMPONENTES  SOBRE MUROS TECHOS  A TRES MANOS.  INCLUYE RESANES
	M2
	320
	 
	

	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA EN YESO ENTRE MUROS - CIELO Y MUROS -MURO
	ML
	68
	 
	

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MURO A TRES MANOS
	M2
	40
	 
	

	PINTURA DE REJILLA PARA CÁRCAMO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE
	UND
	1
	 
	

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
	 
	 
	 
	

	MARCO EN ALUMINIO DE 60,5 X 60,5 CM  PARA LA LUMINARIA DE 60 CMSX 60 CMS
	UND
	6
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL  LED DE 46 W 120V DE 60X60 DE INCRUSTAR.
	UND
	6
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO  3X12  LSZH.  BAJO EN HALÓGENOS.
	ML
	60
	 
	

	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON PROTECCIÓN FALLA A TIERRA, GFCI.
	UND
	6
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V.  CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES..
	UND
	4
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR  SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR SEGÚN ESPECIFICACIONES).
	UND
	6
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" , INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	60
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 20X20X15.
	UND
	6
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE DUCHA, LAVAOJOS EN ACERO INOXIDABLE CON CABEZAL, TAZA , NO INCLUYE SALIDA HIDRÁULICA
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA PARA DUCHA, INCLUYE TUBO
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA  110V DE TECHO 180°
	UND
	6
	 
	

	CARPINTERÍA Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHERO DE CUATRO GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE.
	UND
	5
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA PARA INSECTOS HASTA DE 1,20M DE ALTO SEGÚN REFERENCIA DEL CUARTO FINAL DE RESIDUOS. (SE REVISA EN VISITA DE AUDIENCIA)
	ML
	12
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLAS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2", ANCLADO A LA PARED CON TORNILLO DE FIJACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y REFERENCIA EN SITIO
	ML
	34
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON MIRILLA SEGÚN PUERTA EXISTENTE. (EL PROPONENTE VERIFICA EN VISITA DE AUDIENCIA).
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA CUARTO DE ASEO DE 0,80 DE NACHO X 0,70 DE ALTO, CON UN COMPARTIMIENTO CON ESPALDAR, ENTREPAÑO ENTAMBORADO, DOS PUERTAS ENTAMBORADAS,  MANIJAS, CERRADURA INSTALADO SOBRE MURO. INCLUYE REFUERZO. SE REVISA REFERENTE EN VISITA DE AUDIENCIA).
	UND
	3
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON UN COMPARTIMIENTO, ENTREPAÑO (3) Y PUERTAS (3) ENTAMBORADAS CON CERRADURAS Y BISAGRAS. DE 1,40 DE NACHO X 0,60 DE PROFUNDIDAD X 1,50 DE ALTO. MUEBLE CON ESPALADAR, PISO,  TECHO, PATAS CON RUEDAS Y FRENO DE 15CM DE ALTO. REFORZADO PARA SOPORTAR PIMPINAS DE DESECHOS DE REVELADO.
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  PUERTA CON MARCO METÁLICA COLDROLLED DE 1,0 M X 2,10 M CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CHAPA TIPO BOLA EN ACERO, CHAPA DE SEGURIDAD Y TOPE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y GARANTÍA. PINTURA A ESMALTE BRILLANTE COLOR A ELEGIR.
	UND
	5
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, EN ACERO INOXIDABLE AISI 304  DE 2,0M X 2,2M  CON VENTANA TIPO MIRILLA DE 0,40M X 0,60 M. INCLUYE, BARRA ANTI CHOQUE  DOBLE POR AMBOS COSTADOS, 2 BISAGRAS FUERZA ROJA, PASADOR A PISO, TOPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN GARANTÍA.
	UND
	2
	 
	

	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 2,30MX2,50M CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE CHAPA, TIRADERA, RIEL Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONFORME AL SITIO
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 1,30MX2,20M CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE RIEL Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONFORME AL SITIO
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE DE 2,0 M DE ALTURA
	UND
	15
	 
	

	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA (ACCESO VEHICULAR RESIDUOS PELIGROSOS) INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN, PELADA REMOVEDOR, REPARACIONES, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR A ELEGIR.
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA TIPO CELOSÍA EN ACERO COLDROLLED, CON UNA ALTURA DE HASTA 1,20M Y PARALES CADA 1 METRO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR A ELEGIR
	ML
	35
	 
	

	OTROS
	 
	 
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASCULA ELECTRÓNICA TIPO INDUSTRIAL DE 0,60X0,60 DE 1 TO, INCLUYE CALIBRACIÓN
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO CON BORDE BISELADO DE  50 X 90CM FLOTADO
	UND
	1
	 
	

	SUMINISTRO DE ESTIVA EN PVC DE 1X1M, SEGÚN REFERENCIA EN SITIO
	UND
	5
	 
	

	
	
	 TOTAL 
	 
	

	
	
	ADMINISTRACIÓN 12%
	

	
	
	IMPREVISTOS 5%
	

	
	
	UTILIDAD 5%
	 
	

	
	
	IVA/UTILIDAD 19%
	

	
	
	TOTAL
	 
	



NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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