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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN EL SERVICIO DE PATOLOGÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESPACIO SERVICIOS DE PATOLOGIA

	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UN
	CANT.
	VALOR UN
	VALOR TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,01
	DESMONTE DE MOLDURA EN YESO, INCLUYE TRASIEGO
	ML
	62
	 
	 

	1,02
	DESMONTE DE CORTINAS, INCLUYE SOPORTES
	UN
	11
	 
	 

	1,03
	DESMONTE DE EQUIPO VIDEOBIN, INCLUYE TRASIEGO EMBALADA Y ENTREGA A MTTO
	UN
	1
	 
	 

	1,04
	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE PARA INSTALACIÓN DE PUERTAS NUEVAS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO HASTA LUGAR DE ACOPIO
	GL
	1
	 
	 

	1,05
	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE PARA INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES HASTA LUGAR DE ACOPIO
	GL
	1
	 
	 

	1,06
	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE MARCO METÁLICO
	ML
	3
	 
	 

	1,07
	DEMOLICIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO
	ML
	6
	 
	 

	1,08
	DESMONTE DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE, CORTE, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN MURO CORREDOR EN ÁREA DE PUERTA NUEVA
	UN
	1
	 
	 

	1,09
	DEMOLICIÓN DE MESONES EN FIBRA DE VIDRIO O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MOCHETAS, POYOS  Y TRASIEGO A LUGAR DE ACOPIO
	ML
	9,5
	 
	 

	1,10
	DESMONTE DE SUPERFICIES DE TRABAJO EN MADECOR DE 20 MM CON PATAS, INCLUYE TRASLADO HASTA LUGAR DE ACOPIO
	ML
	4,3
	 
	 

	1,11
	DESMONTE DE MUEBLE EN FORMICA CON MESÓN.
	ML
	24
	 
	 

	1,12
	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE MUEBLES
	ML
	6
	 
	 

	1,13
	DESMONTE DE CANALETAS ELÉCTRICAS, INCLUYE TRASIEGO
	ML
	65
	 
	 

	1,14
	DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS NORMALES Y REGULADOS
	UN
	82
	 
	 

	1,15
	DESMONTE PUNTOS DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS)
	M2
	16
	 
	 

	1,16
	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA Y TRASIEGO HASTA CENTRO DE ACOPIO
	M2
	66,7
	 
	 

	1,17
	DESMONTE DE LÁMPARA DE INCRUSTAR DE 60X60, 120X30, 2X32 ETC DE INCRUSTAR, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA EN MTTO
	UN
	22
	 
	 

	1,18
	DESMONTE DE MUEBLE CON MESÓN EN ACERO INOXIDABLE
	ML
	2
	 
	 

	1,19
	DEMOLICIÓN DE MURO FALSO EN DRYWALL
	M2
	15
	 
	 

	1,2
	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
	UN
	2
	 
	 

	1,21
	DESMONTE DE REJILLAS DE VENTILACIÓN, INCLUYE TRASIEGO Y ENTREGA A MANTENIMIENTO
	UN
	10
	 
	 

	1,22
	DESMONTE DE LAVADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE DESAGÜES Y CONEXIONES
	UN
	2
	 
	 

	1,23
	DEMOLICIÓN DE PISO EN VINISOL, INCLUYE TRASIEGO HASTA LUGAR DE ACOPIO
	M2
	8
	 
	 

	1,24
	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN ENCHAPE, EN VINILO, EN MADERA ETC.
	ML
	10
	 
	 

	1,25
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4 HASTA 7CM DE ESPESOR
	M2
	8
	 
	 

	1,26
	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO O TABLÓN VIBRO PRENSADO, INCLUYE ALISTADO Y TRASIEGO HASTA CENTRO DE ACOPIO
	M2
	8
	 
	 

	1,27
	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO DE OBRA HASTA 25 M2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE AL FINAL DE OBRA
	UND
	1
	 
	 

	2
	OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	 

	2,01
	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO Y MASILLA
	M2
	106,9
	 
	 

	2,02
	MURO EN DRYWALL  DOS CARAS CON ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO BASE 9
	M2
	18,00
	 
	 

	2,03
	MURO EN DRYWALL  UNA CARA CON ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO BASE 9 PARA TAPAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	ML
	45
	 
	 

	2,04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN MORTERO Y PASTA  DESARROLLO 4 CM EN MUROS Y TECHOS
	ML
	210
	 
	 

	2,05
	RESANE EN MORTERO PARA REGATAS SOBRE MUROS, POR LABORATORIO
	GL
	4
	 
	 

	2,06
	RESANE Y PINTURA SOBRE  MUROS Y TECHOS VINILO TIPO DOS A DOS MANOS
	M2
	533,2
	 
	 

	2,07
	PINTURA EPÓXICA BASE AGUA A DOS MANOS MUROS Y TECHOS
	M2
	409,2
	 
	 

	2,08
	RESANE Y PINTURA SOBRE  MUROS Y TECHOS VINILO TIPO UNO A DOS MANOS 
	M2
	240
	 
	 

	2,09
	SUM. E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON HERRAJE EN ALUMINIO BRILLADO, INCLUYE CERRADURA CUADRADA EN ALUMINIO Y MANILAS, PARA ACCESO MACROSCOPIA DE  1.10X2,20M 
	UN
	2
	 
	 

	2,10
	MASTICO SOBRE PISOS EN GRANITO, INCLUYE MEDIACAÑA, PARA INSTALACIÓN DE PISOS EN VINILO
	M2
	78,9
	 
	 

	2,11
	PISO VINÍLICO EN ROLLO ANTIBACTERIAL
	M2
	78,9
	 
	 

	2,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR TIPO PIRLÁN PARA PISO VINÍLICO
	ML
	5
	 
	 

	2,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA  C.R. CALIBRE 18
	UN
	4
	 
	 

	2,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA PINTURA NATURAL
	UN
	4
	 
	 

	2,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD 
	UN
	4
	 
	 

	2,16
	INSTALACIÓN DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE (SUMINISTRADOS POR EL INC)
	ML
	23,41
	 
	 

	2,17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PISO EN GRANITO PULIDO O TABLÓN VIBRO PRENSADO, INCLUYE ALISTADO
	M2
	8
	 
	 

	2,18
	DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO  DE PISO EN GRANITO PULIDO O TABLÓN VIBRO PRENSADO, INCLUYE ALISTADO
	M2
	8
	 
	 

	2,19
	INSTALACIÓN DE CORTINAS 
	UN
	10
	 
	 

	2,20
	INSTALACIÓN DE VIDEO BEAM
	UN
	1
	 
	 

	2,21
	FILOS EN MORTERO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS
	ML
	32
	 
	 

	2,22
	DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES SALA DE JUNTAS
	GL
	1
	 
	 

	2,23
	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRYWALL PROVISIONAL SALA DE JUNTAS
	M2
	12
	 
	 

	3
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	3,01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V.  CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES
	UN
	19
	 
	 

	3,02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR  SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR SEGÚN ESPECIFICACIONES).
	UN
	4
	 
	 

	3,03
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R  CON POLO A TIERRA PARA CONTROL PUERTAS. 
	UN
	46
	 
	 

	3,04
	SALIDA  PARA TOMACORRIENTES REGULADA  120V NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO PARA 2400 Y TOMA LEVITON CERTIFICADA.
	UN
	46
	 
	 

	3,05
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 220  VOLTIOS, TOMA 3 X20A.  
	UN
	19
	 
	 

	3,06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE DOBLE PARA VOZ Y DATOS
	UN
	28
	 
	 

	3,07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES
	ML
	330
	 
	 

	3,08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A CUATRO PARES, INCLUYE AMARRES EN VELCRO.
	ML
	270
	 
	 

	3,09
	CERTIFICACIÓN PUNTO SENCILLO UTP HASTA 10 PUNTOS
	GL
	4
	 
	 

	3,10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5 CM  CON DIVISIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA Y TROQUELES.
	ML
	37
	 
	 

	3,11
	ACOMETIDA TRIFACICA 5X8 PARA SISTEMA NORMA
	UN
	96
	 
	 

	3,12
	ACOMETIDA TRIFACICA 5X8 PARA SISTEMA REGULADA
	UN
	96
	 
	 

	3,13
	TABLERO NORMALIZADON CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RED NORMAL DE 24
	UN
	2
	 
	 

	3,14
	TABLERO NORMALIZADON CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RED REGULADA  DE 12
	UN
	2
	 
	 

	3,15
	BREAKER INDUSTRIAL DE 3X50 
	UN
	2
	 
	 

	3,16
	BREAKER DE 1X20 ENCHUFABLE
	UN
	20
	 
	 

	3,17
	BREAKER DE 2X20 ENCHUFABLE
	UN
	8
	 
	 

	3,18
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE INCRUSTAR DE 60X60
	M2
	22
	 
	 

	3,19
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO METALICO DE 60X60 PARA INSTALACION DE LAMPARA
	UN
	22
	 
	 

	3,2
	CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ T DATOS
	GL
	1
	 
	 

	4
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	4,01
	TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20X20
	UN
	4
	 
	 

	4,02
	SUM. E INSTALACIÓN DE MUEBLE CON LAVADO EN ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIONES PROVISIONALES LABORATORIOS
	UN
	2
	 
	 

	4,03
	SUM. E INSTALACIÓN GRIFERÍA MANOS LIBRES DE PEDAL 
	UN
	6
	 
	 

	4,04
	PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVADOS
	UN
	4
	 
	 

	4,05
	RED SANITARIA DE 2" PARA LAVADOS PROVISIONALES
	ML
	25
	 
	 

	4,06
	SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2"
	UN
	6
	 
	 

	4,07
	RED SUMINISTRO AGUA POTABLE 1/2"
	ML
	25
	 
	 

	5
	VENTILACION MECANICA
	 
	 
	 
	 

	5,01
	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EXISTENTE
	UN
	4
	 
	 

	5,02
	 DUCTO METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 
	ML
	32
	 
	 

	5,03
	REJILLAS TIPO CUBO CON DÁMPER 12"X12"PARA EXTRACCIÓN SOPORTES, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SELLANTE PARA DUCTOS TIPO
	UN
	8
	 
	 

	5,04
	SOPORTES, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SELLANTE PARA DUCTOS TIPO
SIKAFLEX
	GL
	1
	 
	 

	5,05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO VENTILACIÓN MECÁNICA, SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN PARA CENTRAL DE INCLUSIÓN PISO DOS
	GL
	1
	 
	 

	5,06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT  PARA HISTOQUÍMICA ESPECIAL
	UN
	1
	 
	 

	6
	CARPINTERIA METALICA Y OTROS
	 
	 
	 
	 

	6,01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVADOR METÁLICO CUATRO CAJONES
	UN
	3
	 
	 

	6,02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA GRADUABLE DE 90X200
	UN
	4
	 
	 

	6,03
	RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO
	VJ
	5
	 
	 

	6,04
	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE ARCHIVO RODANTE DE PARAFINA Y LAMINADOS DE 5 CUERPOS X 4 METROS DE PROFUNDO 
	UN
	1
	 
	 

	7
	ASEO DE OBRA
	 
	 
	 
	 

	7,01
	ASEO DE OBRA
	MES
	3
	 
	 

	7,02
	TRASIEGO DE ESCOMBROS HASTA ÁREA DE CARGUE
	M3
	24
	 
	 

	7,03
	RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO
	VJ
	4
	 
	 

	COSTO DIRECTO
	 

	 
	ADMINISTRACION
	12%
	 

	 
	IMPREVISTOS
	5%
	 

	 
	UTILIDAD
	5%
	 

	 
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD
	19%
	 

	VALOR TOTAL
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NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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