**EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL REORDENAMIENTO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL INSTITUTO ACORDE CON LA RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, ASÍ COMO CON LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.**

**ANEXO No. 4**

**CANTIDADES DE OBRA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANT** | **Valor unitario** | **Valor total** |
| **1** | **MANTENIMIENTO GENERAL PISO 3 HABITACIONES 301 a 314** |  |  |  |  |
| 1,01 | Sellado perimetral ventana con Sika Flex construcción por costado exterior, (Se realiza este trabajo por fachada con equipo de suspensión, y personal certificado para trabajo en alturas). | Und | 14,00 |  |  |
| 1,02 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado, muro ventana y acceso baño | M2 | 194,60 |  |  |
| 1,03 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado, muros | Ml | 70,00 |  |  |
| 1,04 | Suministro e instalación guarda escoba en vinilo negro | Ml | 140,00 |  |  |
| 1,05 | Reparación parte inferior puerta en madera baño, y pintura por ambas caras | Und | 14,00 |  |  |
| 1,06 | Pintura marco metálico puerta baño | Und | 14,00 |  |  |
| 1,07 | Suministro e instalación de cerradura poma baño | Und | 14,00 |  |  |
| 1,08 | Reparación laterales y fijación puertas, mueble madera lavamanos | Und | 28,00 |  |  |
| 1,09 | Pintura Marco madera espejo 0,60x0,80cm | Und | 14,00 |  |  |
| 1,10 | Suministro e instalación de enchape vinisol. (Incluye retiro de área afectada) | M2 | 70,00 |  |  |
| 1,11 | Salidas eléctricas toma | Und | 28,00 |  |  |
| 1,12 | Limpieza de lámpara sellada con acrílico. | Und | 14,00 |  |  |
| **2** | **BAÑOS PISO 3 HABITACIONES 301 a 314** |  |  |  |  |
| 2,01 | Retiro de lámpara existente. | Und | 14,00 |  |  |
| 2,02 | Suministro e instalación Panel sobreponer LED. luz blanca (6500k). | Und | 14,00 |  |  |
| 2,03 | Pintura acrílica cabezales ducha, y techo | M2 | 45,00 |  |  |
| 2,04 | Suministro e instalación de manilares y ducha | Und | 14,00 |  |  |
| 2,05 | Suministro e instalación de niple para ducha de 10cm | Und | 14,00 |  |  |
| 2,06 | Suministro e instalación tapa registro de 30 x 30 cm para ducto de ventilación, en baño | Und | 14,00 |  |  |
| 2,07 | Suministro e instalación Barra de seguridad recta de acero inox. longitud 35 cm, según norma. Para baño | Und | 14,00 |  |  |
| 2,08 | Suministro e instalación tapa asiento basic sanitario | Und | 14,00 |  |  |
| **3** | **MANTENIMIENTO GENERAL PISO 3 HABITACIONES 315 a 318** |  |  |  |  |
| 3,01 | Sellado perimetral ventana con Sika Flex construcción por costado exterior, (Se realiza este trabajo por fachada con equipo de suspensión, y personal certificado para trabajo en alturas). | Und | 14,00 |  |  |
| 3,02 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado, muro ventana | M2 | 18,90 |  |  |
| **4** | **HALL PRINCIPAL Y HALL ASCENSORES PISO 3 HOSPITALIZADOS** |  |  |  |  |
| 4,01 | Nivelación de estructura cielorraso modular | M2 | 77,70 |  |  |
| 4,02 | Suministro e instalación de cielorraso modular 60x60 | M2 | 77,70 |  |  |
| 4,03 | Nivelación de estructura cielorraso modular Hall ascensores | M2 | 64,42 |  |  |
| 4,04 | Suministro e instalación de cielorraso modular 60x60 en hall ascensores | M2 | 64,42 |  |  |
| **5** | **CUARTO LAVA TRAPEROS PISO 3 HOSPITALIZADOS** |  |  |  |  |
| 5,01 | Pulida y sellado de poceta en granito | Und | 1,00 |  |  |
| 5,02 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado. cabezales y techo | M2 | 13,00 |  |  |
| 5,03 | Suministro e instalación enchape 20x20 para bordillo poceta (Incluye demolición de bordillo existente) | Ml | 2,50 |  |  |
| 5,04 | Retiro de lámpara fluorescente existente | Und | 1,00 |  |  |
| 5,05 | Suministro e instalación Panel sobreponer LED. luz blanca (6500k). | Und | 1,00 |  |  |
| **6** | **CUARTO LIMPIO PISO 3 HOSPITALIZADOS** |  |  |  |  |
| 6,01 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado. muros y techo | M2 | 13,21 |  |  |
| 6,02 | Pulida de piso y guarda escoba | M2 | 3,41 |  |  |
| 6,03 | Suministro e instalación de armario escobero y jabones en acero inox. 304 calibre 20, Dimensión 1,60 x 0,40x0,40 | Und | 1,00 |  |  |
| 6,04 | Retiro de lámpara fluorescente existente | Und | 1,00 |  |  |
| 6,05 | Suministro e instalación Panel sobreponer LED. luz blanca (6500k). | Und | 1,00 |  |  |
| **7** | **MANTENIMIENTO GENERAL CUARTO PISO 28 HABITACIONES** |  |  |  |  |
| 7,01 | Sellado perimetral ventana con Sika Flex construcción por costado exterior, (Se realiza este trabajo por fachada con equipo de suspensión, y personal certificado para trabajo en alturas). | Und | 28,00 |  |  |
| 7,02 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado. blanca muros | M2 | 194,60 |  |  |
| 7,03 | Suministro e instalación guarda escoba en vinilo negro | Ml | 72,80 |  |  |
| 7,04 | Pintura marco metálico puerta baño | Und | 28,00 |  |  |
| 7,05 | Suministro e instalación cerradura poma para baño | Und | 17,00 |  |  |
| 7,06 | Reparaciones laterales y fijación puertas, mueble madera lavamanos | Und | 56,00 |  |  |
| 7,07 | Pintura marco madera espejo 0,60x0,80cm | Und | 28,00 |  |  |
| 7,08 | Suministro e instalación de enchape vinisol. | M2 | 140,00 |  |  |
| 7,09 | Salidas eléctricas toma | Und | 28,00 |  |  |
| 7,10 | Limpieza de lámpara sellada con acrílico. | Und | 28,00 |  |  |
| 7,11 | Retiro Suministro e instalación blackout de 1.60 x 1.60 | Und | 15,00 |  |  |
| **8** | **BAÑOS CUARTO PISO HOSPITALIZADOS 28 HABITACIONES** |  |  |  |  |
| 8,01 | Retiro de lámpara existente. | Und | 28,00 |  |  |
| 8,02 | Suministro e instalación lampa circular LED 14cm | Und | 28,00 |  |  |
| 8,03 | Pintura acrílica cabezales ducha, y techo | M2 | 56,00 |  |  |
| 8,04 | Reparación puerta en madera baño, y pintura por ambas caras | Und | 8,00 |  |  |
| 8,05 | Pintura marco metálico puerta baño | Und | 8,00 |  |  |
| 8,06 | Suministro e instalación de manilares y ducha | Und | 28,00 |  |  |
| 8,07 | Suministro e instalación tapa asiento basic sanitario | Und | 28,00 |  |  |
| 8,08 | Suministro e instalación Barra de seguridad recta de acero inox. longitud 35 cm, según norma. Para baño | Und | 28,00 |  |  |
| **9** | **HALL PRINCIPAL Y HALL ASCENSORES CUARTO PISO** |  |  |  |  |
| 9,01 | Nivelación de estructura cielorraso modular | M2 | 81,47 |  |  |
| 9,02 | Suministro e instalación de cielorraso modular 60x60 | M2 | 81,47 |  |  |
| 9,03 | Nivelación de estructura cielorraso modular Hall ascensores | M2 | 24,12 |  |  |
| 9,04 | Suministro e instalación de cielorraso modular 60x60 en hall ascensores | M2 | 24,12 |  |  |
| 9,05 | Suministro e instalación tubería 3/4 CPVC | Ml | 15,00 |  |  |
| **10** | **CUARTO LAVA TRAPEROS CUARTO PISO** |  |  |  |  |
| 10,01 | Pulida y sellado de poceta en granito | Und | 1,00 |  |  |
| 10,02 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado. cabezales y techo | M2 | 6,50 |  |  |
| 10,03 | Suministro e instalación enchape 20x20 para bordillo poceta, incluye demolición y posterior reparación | Ml | 2,50 |  |  |
| 10,04 | Retiro de lámpara fluorescente existente | Und | 1,00 |  |  |
| 10,05 | Suministro e instalación Panel sobreponer LED. luz blanca (6500k). | Und | 1,00 |  |  |
| **11** | **MANTENIMIENTO GENERAL PISO 5 UCI PEDIATRÍA** |  |  |  |  |
| 11,01 | Impermeabilización, sellado y pintura ventana por costado exterior, (Se debe realizar este trabajo por fachada con equipo de suspensión, y personal certificado para trabajo en alturas). | Und | 1,00 |  |  |
| 11,02 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado., zona de control UCI pediátrica | M2 | 7,00 |  |  |
| **12** | **HALL PRINCIPAL Y HALL ASCENSORES QUINTO PISO** |  |  |  |  |
| 12,01 | Nivelación de estructura cielorraso modular | M2 | 72,00 |  |  |
| 12,02 | Suministro e instalación de cielorraso modular 60x60 | M2 | 72,00 |  |  |
| **13** | **MANTENIMIENTO GENERAL PISO 6 PEDIATRÍA** |  |  |  |  |
| 13,01 | Enchape 20 x 20 cm en lavamanos acceso | M2 | 2,70 |  |  |
| 13,02 | Empastado y pintura vinilo cielorraso hall principal | Ml | 10,00 |  |  |
| 13,03 | Suministro e instalación de vidrio 5mm con película no frost 1,10 x 1,60 | Und | 1,00 |  |  |
| 13,04 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado. muro habitación | M2 | 7,00 |  |  |
| **14** | **HALL PRINCIPAL Y HALL ASCENSORES SEXTO PISO** |  |  |  |  |
| 14,01 | Nivelación de estructura cielorraso modular | M2 | 40,00 |  |  |
| 14,02 | Suministro e instalación de cielorraso modular 60x60 | Und | 25,00 |  |  |
| **15** | **CIELO RASO EN SUPERBOARD SEXTO PISO** |  |  |  |  |
| 15,01 | Suministro e instalación polisombra para protección área de trabajo | M2 | 55,00 |  |  |
| 15,02 | Suministro armado y desarmado andamio multidireccional | Día | 14,00 |  |  |
| 15,03 | Desmonte láminas de policarbonato del domo (realizado por personal con certificación para trabajo en alturas) | M2 | 35,20 |  |  |
| 15,04 | Suministro e instalación cielo raso en superboard de 8 mm incluye masillado y pintura (realizado por personal con certificación para trabajo en alturas) | M2 | 48,10 |  |  |
| 15,05 | Suministro e Instalación laminas policarbonato para reposición en el domo (realizado por personal con certificación para trabajo en alturas) | M2 | 35,20 |  |  |
| **16** | **EDIFICIO GASTROENTEROLOGÍA Y PISO 7 CONSULTA EXTERNA** |  |  |  |  |
| 16,01 | Sellado perimetral ventana con Sika Flex construcción por costado exterior, (Se realiza este trabajo por fachada con equipo de suspensión, y personal certificado para trabajo en alturas). | Und | 9,00 |  |  |
| 16,02 | Raspado de muro y aplicación de dos capas sika mortero 101. | M2 | 32,00 |  |  |
| 16,03 | Suministro y aplicación de estuco corona Zócalo para muros en zonas cercanas a ventanas, en las cuales se presente alta humedad. | M2 | 32,00 |  |  |
| 16,04 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado, muro ventana y acceso baño | M2 | 32,00 |  |  |
| **17** | **PISO 1 UROLOGÍA PRIMER PISO EDIFICIO ADMINSTRATIVO** |  |  |  |  |
|  | **CONSULTORIO No 4** |  |  |  |  |
| 17,01 | Retiro de pirlan existente en madera | Und | 1,00 |  |  |
| 17,02 | Suministro e instalación pirlan en enchape similar al piso existente | Und | 1,00 |  |  |
| **18** | **CONSULTORIO No 2** |  |  |  |  |
| 18,01 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado, en muros y cielo raso | M2 | 47,88 |  |  |
| **19** | **CONSULTORIO No 1** |  |  |  |  |
| 19,01 | Suministro e instalación de enchape vinisol similar o igual al existente | M2 | 16,20 |  |  |
| 19,02 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado, en muros y cielo raso | M2 | 47,88 |  |  |
| **20** | **SALA DE PROCEDIMIENTOS** |  |  |  |  |
| 20,01 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado, en muros y cielo raso | M2 | 78,17 |  |  |
| 20,02 | Retiro de mediacaña plástica existente | Ml | 24,00 |  |  |
| 20,03 | Construcción de mediacaña mortero con adición de cuarzo y terminado en pintura línea hospitalaria | Ml | 24,00 |  |  |
| 20,04 | Demolición muro baño, para reubicación | M2 | 3,75 |  |  |
| 20,05 | Construcción muro superboard verde 8mm a dos caras base 9 | M2 | 3,75 |  |  |
| 20,06 | Suministro e instalación poceta en acero inox., lava traperos | Und | 1,00 |  |  |
| 20,07 | Reubicación puntos hidráulicos | Und | 4,00 |  |  |
| 20,08 | Reubicación de puntos sanitarios | Und | 2,00 |  |  |
| 20,09 | Demolición y reparación piso para instalación red hidrosanitaria | Ml | 5,00 |  |  |
| 20,10 | Enchape 20 x 20 muros | M2 | 21,00 |  |  |
| 20,11 | Enchape cerámica 40 x 40 piso | M2 | 5,40 |  |  |
| 20,12 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado, en muros y cielo raso | M2 | 5,76 |  |  |
| **21** | **HALL PRINCIPAL CONSULTORIOS UROLOGÍA** |  |  |  |  |
| 21,01 | Nivelación de estructura cielorraso modular | M2 | 66,74 |  |  |
| 21,02 | Suministro e instalación de cielorraso modular 60x60 | M2 | 66,74 |  |  |
| **22** | **EDIFICIO HOSPITALIZADOS - PÍSO 7 QUIMIOTERAPIA** |  |  |  |  |
|  | **ONCOLOGÍA - PROCEDIMIENTO RÁPIDO** |  |  |  |  |
| 22,01 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado, en muros y cielo raso | M2 | 37,25 |  |  |
| 22,02 | Construcción de mediacaña mortero con adición de cuarzo y terminado en pintura línea hospitalaria | Ml | 10,00 |  |  |
| 22,03 | Suministro e instalación acrílico para lámpara fluorescente 60 x 60 | Und | 2,00 |  |  |
| **23** | **HABITACIÓN 1 PÍSO 7 QUIMIOTERAPIA** |  |  |  |  |
| 23,01 | Pintura epóxica hospitalaria bajo olor y rápido secado, en muro ventana | M2 | 7,90 |  |  |
| 23,02 | Sellado ventana parte inferior con Sikaflex | Und | 1,00 |  |  |
| 23,03 | Suministro e instalación esquinero en aluminio crudo 1 1/2" | Ml | 6,00 |  |  |
| 23,04 | Suministro e instalación accesorios para fijación llave lavamanos | Und | 1,00 |  |  |
| 23,05 | Suministro e instalación empaque sifón botella conexión desagüe | Und | 1,00 |  |  |
| **24** | **CUARTO POCETA PÍSO 7 QUIMIOTERAPIA** |  |  |  |  |
| 24,01 | Suministro e instalación llave jardín, incluye extensión | Und | 1,00 |  |  |
| 24,02 | Enchape 20x20 Piezas puntuales | Ml | 1,00 |  |  |
| 24,03 | Pintura epóxica bajo olor y rápido secado cabezales | Ml | 6,00 |  |  |
| 24,04 | Suministro e instalación lamina en acero lisa calibre 20 sobre aglomerado de 7mm, rematado perimetralmente con ángulo 3/8 | M2 | 2,50 |  |  |
| **25** | **SALÓN QUIMIOTERAPIA** |  |  |  |  |
| 25,01 | Pintura epóxica bajo olor rápido secado en muro ventanas, y cielorraso | M2 | 36,00 |  |  |
| **26** | **SALA QUIMIOTERAPIA** |  |  |  |  |
| 26,01 | Reparación muro ventana por grietas, con Tex-Joint juntas | Ml | 17,00 |  |  |
| 26,02 | Pintura epóxica bajo olor secado rápido | M2 | 50,00 |  |  |
| 26,03 | Reparación y fijación puertas, mueble madera lavamanos | Und | 1,00 |  |  |
| **27** | **BAÑO PISO 7 QUIMIOTERAPIA** |  |  |  |  |
| 27,01 | Suministro e instalación orinal seco institucional | Und | 1,00 |  |  |
| 27,02 | Punto desagüe | Und | 1,00 |  |  |
| 27,03 | Red de desagüe 2" | Ml | 6,00 |  |  |
| 27,04 | Reparaciones pisos y muros | Und | 1,00 |  |  |
| 27,05 | Desmonte, adecuación y reinstalación lamina acero inox. división, para generar espacio orinal | Und | 1,00 |  |  |
| 27,06 | Instalación barra se seguridad baño discapacitados | Und | 1,00 |  |  |
| **28** | **CONSULTORIO SEPTIMO PISO HOSPITALIZADOS** |  |  |  |  |
| 28,01 | Demolición muro vano para luceta | Und | 1,00 |  |  |
| 28,02 | Pañete y filos para luceta | Ml | 7,00 |  |  |
| 28,03 | Suministro e instalación ventana, corrediza en aluminio. (según detalle aprobado) | Und | 1,00 |  |  |
| 28,04 | Pintura epóxica bajo olor y secado rápido, en muro | M2 | 25,00 |  |  |
| 28,05 | Cambio de cielorraso afectado por humedad | M2 | 6,00 |  |  |
| **29** | **PISO 8 - CUBIERTA EDIFICIO HOSPITALIZADOS** |  |  |  |  |
| 29,01 | Retiro de manto existente | M2 | 25,00 |  |  |
| 29,02 | Suministro y aplicación de imprimante asfaltico | M2 | 25,00 |  |  |
| 29,03 | Suministro e instalación manto impermeabilizante fl 100 de 3mm | M2 | 25,00 |  |  |
| 29,04 | Suministro e instalación acrílico para cubierta punto fijo 1,5x0,50 | Und | 3,00 |  |  |
| **30** | **CUBIERTA GASTROENTEROLOGÍA - EDIFICIO CONSULTA EXTERNA** |  |  |  |  |
| 30,01 | Suministro e instalación caballete teja arquitectónica, y flanches faltantes | Ml | 10,00 |  |  |
| **31** | **BAÑOS PÚBLICOS** |  |  |  |  |
|  | **CAFETERÍA BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 31,01 | Pintura en vinilo para muros, incluye resanes | M2 | 20,92 |  |  |
| 31,02 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 14,04 |  |  |
| 31,03 | Reparación de cieloraso | M2 | 4 |  |  |
| 31,04 | Suministro e instalación tapa superior bisagra puerta de acceso | UN | 1 |  |  |
| 31,05 | Suministro e instalación de rejilla plástica 2" | UN | 1,00 |  |  |
| 31,06 | Reparación win plástico junto a puerta de acceso | ML | 2 |  |  |
| 31,07 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 3 |  |  |
| 31,08 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 3 |  |  |
| 31,09 | Mantenimiento de griferías lavamanos | UN | 3 |  |  |
| 31,10 | Reparación de balas cielíticas, incluye suministro e instalación bombillos | UN | 2,00 |  |  |
| 31,11 | Suministro e instalación de taparegistro plástico 20 x 20 | UN | 1 |  |  |
| 31,12 | Mantenimiento de puertas divisiones para sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 31,13 | Suministro e instalación de enchape tipo Alfa blanco formato 40 x 25 liso | M2 | 1 |  |  |
| 31,14 | Aplicación de resina negra para lavamanos | ML | 5,5 |  |  |
| 31,15 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 5 |  |  |
| 31,16 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 31,17 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **CAFETERÍA BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 31,18 | Pintura en vinilo para muros, incluye resanes | M2 | 20,92 |  |  |
| 31,19 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 14,04 |  |  |
| 31,20 | Reparación de cieloraso | M2 | 4 |  |  |
| 31,21 | Suministro e instalación tapa superior bisagra puerta de acceso | UN | 1 |  |  |
| 31,22 | Suministro e instalación de rejilla plástica 2" | UN | 1,00 |  |  |
| 31,23 | Reparación win plástico junto a puerta de acceso | ML | 2 |  |  |
| 31,24 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 3 |  |  |
| 31,25 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 3 |  |  |
| 31,26 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 3 |  |  |
| 31,27 | Suministro e instalación de dicroico tipo LED | UN | 2,00 |  |  |
| 31,28 | Suministro e instalación de taparegistro plástico 20 x 20 | UN | 1 |  |  |
| 31,29 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 31,30 | Suministro e instalación de enchape tipo Alfa blanco formato 40 x 25 liso | M2 | 1 |  |  |
| 31,31 | Aplicación de resina negra para lavamanos | ML | 5,5 |  |  |
| 31,32 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 5 |  |  |
| 31,33 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 31,34 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 31,35 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 3 |  |  |
| 31,36 | Mantenimiento de sifón taponado, incluye suministro e instalación de rejilla metálica 3" | UN | 1,00 |  |  |
| 31,37 | Suministro e instalación de tapa para base metálica de división en acero inoxidable | UN | 1 |  |  |
| 31,38 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 5 |  |  |
| 31,39 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 21,45 |  |  |
| 31,40 | Pintura en vinilo para muros, incluye resanes | M2 | 5,11 |  |  |
| 31,41 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 5 |  |  |
| 31,42 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 3 |  |  |
| 31,43 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 3 |  |  |
| 31,44 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 31,45 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 31,46 | Suministro e instalación de bisagra para puerta acceso | UN | 1 |  |  |
| 31,47 | Instalación de bombillos LED para balas dulux | UN | 2 |  |  |
| 31,48 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 6 |  |  |
| 31,49 | Suministro e instalación de cornisa igual a la existente | ML | 1,5 |  |  |
| 31,50 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 5 |  |  |
| 31,51 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 21,45 |  |  |
| 31,52 | Pintura en vinilo para muros, incluye resanes | M2 | 5,11 |  |  |
| 31,53 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 4 |  |  |
| 31,54 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 31,55 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA PISO 3 EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 31,56 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 3 |  |  |
| 31,57 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 6 |  |  |
| 31,58 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 8,61 |  |  |
| 31,59 | Suministro e instalación de dicroico tipo led | UN | 2,00 |  |  |
| 31,60 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 31,61 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 31,62 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA PISO 3 EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 31,63 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 31,64 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 8 |  |  |
| 31,65 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 11,05 |  |  |
| 31,66 | Suministro e instalación de dicroico tipo led | UN | 4,00 |  |  |
| 31,67 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 31,68 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 1 |  |  |
| 31,69 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 1 |  |  |
| 31,70 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 31,71 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA PISO 4 EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 31,72 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 3 |  |  |
| 31,73 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 8 |  |  |
| 31,74 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 8,61 |  |  |
| 31,75 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 31,76 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 31,77 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA PISO 4 EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 31,78 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 3 |  |  |
| 31,79 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 8 |  |  |
| 31,80 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 11,05 |  |  |
| 31,81 | Suministro e instalación de enchape tipo Alfa blanco formato 20 x 20 corrugado | M2 | 1 |  |  |
| 31,82 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 1 |  |  |
| 31,83 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 1 |  |  |
| 31,84 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 31,85 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 31,86 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA PISO 5 EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 31,87 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 3 |  |  |
| 31,88 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 6 |  |  |
| 31,89 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 8,61 |  |  |
| 31,90 | Suministro e instalación de dicroico tipo LED | UN | 2,00 |  |  |
| 31,91 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 31,92 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 31,93 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA PISO 5 EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 31,94 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 31,95 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 8 |  |  |
| 31,96 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 11,05 |  |  |
| 31,97 | Suministro e instalación de dicroico tipo LED | UN | 4,00 |  |  |
| 31,98 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 31,99 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 1 |  |  |
| 32,00 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 1 |  |  |
| 32,01 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 32,02 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA PISO 6 EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 32,03 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 32,04 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 4 |  |  |
| 32,05 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 8,61 |  |  |
| 32,06 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,07 | Suministro e instalación de rejilla metálica para sifón de lavamanos | UN | 1 |  |  |
| 32,08 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 32,09 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA PISO 6 EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 32,10 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 3 |  |  |
| 32,11 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 11,05 |  |  |
| 32,12 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,13 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 1 |  |  |
| 32,14 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 1 |  |  |
| 32,15 | Suministro e instalación de lámpara 60 x 60, incluye tubos LED | UN | 2 |  |  |
| 32,16 | Suministro e instalación de enchape tipo Alfa blanco formato 20 x 20 corrugado | M2 | 1 |  |  |
| 32,17 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 32,18 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA PISO 7 EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 32,19 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 3 |  |  |
| 32,20 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 4 |  |  |
| 32,21 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 14,38 |  |  |
| 32,22 | Pintura en vinilo para muros, incluye resanes | M2 | 19,26 |  |  |
| 32,23 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,24 | Suministro e instalación de taparegistro plástico 20 x 20 | UN | 1 |  |  |
| 32,25 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 32,26 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA PISO 7 EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 32,27 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 3 |  |  |
| 32,28 | Instalación de tubos LED para lámpara 60 x 60 | UN | 4 |  |  |
| 32,29 | Pintura en vinilo para techos, incluye resanes | M2 | 8,80 |  |  |
| 32,30 | Suministro e instalación de dicroico tipo LED | UN | 5,94 |  |  |
| 32,31 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,32 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 1 |  |  |
| 32,33 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 1 |  |  |
| 32,34 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 2 |  |  |
| 32,35 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
|  | **PISO 6 EDIFICIO CONSULTA EXTERNA BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 32,36 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 32,37 | Suministro e instalación de lámpara hermética fluorescente de sobreponer 2 x 32 , incluye tubos fluorescentes T8 | UN | 2 |  |  |
| 32,38 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,39 | Suministro e instalación de mezclador para lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,40 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 32,41 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
| 32,42 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | M2 | 12,54 |  |  |
| 32,43 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | ML | 13,8 |  |  |
|  | **PISO 6 EDIFICIO CONSULTA EXTERNA BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 32,44 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 32,45 | Suministro e instalación de lámpara hermética fluorescente de sobreponer 2 x 32 , incluye tubos fluorescentes T8 | UN | 2 |  |  |
| 32,46 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,47 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 1 |  |  |
| 32,48 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 1 |  |  |
| 32,49 | Suministro e instalación de rejilla metálica para sifón de lavamanos | UN | 1 |  |  |
| 32,50 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 32,51 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
| 32,52 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | M2 | 12,54 |  |  |
| 32,53 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | ML | 13,8 |  |  |
|  | **PISO 5 EDIFICIO CONSULTA EXTERNA BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 32,54 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 32,55 | Suministro e instalación de lámpara hermética fluorescente de sobreponer 2 x 32 , incluye tubos fluorescentes T8 | UN | 2 |  |  |
| 32,56 | Suministro e instalación de espejo flotado e=5mm 2,10 m2 | UN | 1,00 |  |  |
| 32,57 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,58 | Suministro e instalación de mezclador para lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,59 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 32,60 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
| 32,61 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | M2 | 12,54 |  |  |
| 32,62 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | ML | 13,8 |  |  |
|  | **PISO 5 EDIFICIO CONSULTA EXTERNA BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 32,63 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 32,64 | Suministro e instalación de lámpara hermética fluorescente de sobreponer 2 x 32 , incluye tubos fluorescentes T8 | UN | 2 |  |  |
| 32,65 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,66 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 1 |  |  |
| 32,67 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 1 |  |  |
| 32,68 | Suministro e instalación de rejilla metálica para sifón de lavamanos | UN | 1 |  |  |
| 32,69 | Suministro e instalación de secador de manos | UN | 1 |  |  |
| 32,70 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 32,71 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
| 32,72 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | M2 | 12,54 |  |  |
| 32,73 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | ML | 13,8 |  |  |
|  | **PISO 4 EDIFICIO CONSULTA EXTERNA BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 32,74 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 32,75 | Suministro e instalación de lámpara hermética fluorescente de sobreponer 2 x 32 , incluye tubos fluorescentes T8 | UN | 2 |  |  |
| 32,76 | Suministro e instalación de espejo flotado e=5mm 2,10 m2 | UN | 1,00 |  |  |
| 32,77 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,78 | Suministro e instalación de mezclador para lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,79 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 32,80 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
| 32,81 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | M2 | 12,54 |  |  |
| 32,82 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | ML | 13,8 |  |  |
|  | **PISO 4 EDIFICIO CONSULTA EXTERNA BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 32,83 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 32,84 | Suministro e instalación de lámpara hermética fluorescente de sobreponer 2 x 32 , incluye tubos fluorescentes T8 | UN | 2 |  |  |
| 32,85 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,86 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 1 |  |  |
| 32,87 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 1 |  |  |
| 32,88 | Suministro e instalación de rejilla metálica para sifón de lavamanos | UN | 1 |  |  |
| 32,89 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 32,90 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
| 32,91 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | M2 | 12,54 |  |  |
| 32,92 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | ML | 13,8 |  |  |
|  | **PISO 3 EDIFICIO CONSULTA EXTERNA BAÑO MUJERES** | | |  |  |
| 32,93 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 32,94 | Suministro e instalación de lámpara hermética fluorescente de sobreponer 2 x 32 , incluye tubos fluorescentes T8 | UN | 2 |  |  |
| 32,95 | Suministro e instalación de espejo flotado e=5mm 2,10 m2 | UN | 1,00 |  |  |
| 32,96 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,97 | Suministro e instalación de mezclador para lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 32,98 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 32,99 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
| 33,00 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | M2 | 12,54 |  |  |
| 33,01 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | ML | 13,8 |  |  |
|  | **PISO 3 EDIFICIO CONSULTA EXTERNA BAÑO HOMBRES** | | |  |  |
| 33,02 | Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable | UN | 2 |  |  |
| 33,03 | Suministro e instalación de lámpara hermética fluorescente de sobreponer 2 x 32 , incluye tubos fluorescentes T8 | UN | 2 |  |  |
| 33,04 | Mantenimiento de lavamanos | UN | 2 |  |  |
| 33,05 | Suministro e instalación de espejo flotado e=5mm 2,10 m2 | UN | 1,00 |  |  |
| 33,06 | Desmonte de orinales, incluye taponamiento de redes | UN | 1 |  |  |
| 33,07 | Suministro e instalación de orinales ecológicos | UN | 1 |  |  |
| 33,08 | Suministro e instalación de rejilla metálica para sifón de lavamanos | UN | 1 |  |  |
| 33,09 | Mantenimiento de sanitarios | UN | 3 |  |  |
| 33,10 | Suministro e instalación de sensor para sanitarios | UN | 1 |  |  |
| 33,11 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | M2 | 12,54 |  |  |
| 33,12 | Pulida de piso en granito existente, incluye brillado | ML | 13,8 |  |  |
| **34,00** | **LABORATORIO CLÍNICO** | | |  |  |
| 34,01 | Pintura epóxica área muros Preparación medios de cultivo | M2 | 16,15 |  |  |
| 34,02 | Pintura epóxica área muros Microbiología Bioriesgo nivel III (laboratorio 1) | M2 | 37,61 |  |  |
| 34,03 | Pintura epóxica área muros Microbiología Bioriesgo nivel III (laboratorio 2) | M2 | 15,50 |  |  |
| 34,04 | Pintura epóxica área muros Microbiología Bioriesgo nivel III (Sala A) | M2 | 37,75 |  |  |
| 34,05 | Pintura epóxica área muros Toma de muestras | M2 | 10,32 |  |  |
| 34,06 | Pintura epóxica área muros Área de química, coagulación y microscopia | M2 | 36,25 |  |  |
| 34,07 | Pintura epóxica área muros Circulación | M2 | 55,94 |  |  |
| 34,08 | Pintura epóxica área cielo raso Preparación medios de cultivo | M2 | 16,15 |  |  |
| 34,09 | Pintura epóxica área cielo raso Microbiología Bioriesgo nivel III (laboratorio 1) | M2 | 37,61 |  |  |
| 34,10 | Pintura epóxica área cielo raso Microbiología Bioriesgo nivel III (laboratorio 2) | M2 | 15,50 |  |  |
| 34,11 | Pintura epóxica área cielo raso Microbiología Bioriesgo nivel III (Sala A) | M2 | 37,75 |  |  |
| 34,12 | Pintura epóxica área cielo raso Toma de muestras | M2 | 10,32 |  |  |
| 34,13 | Pintura epóxica área cielo raso Área de química, coagulación y microscopia | M2 | 36,25 |  |  |
| 34,14 | Pintura epóxica área cielo raso Circulación | M2 | 55,94 |  |  |
| **35** | **OBRAS CIVILES ADECUACIÓN CUARTOS ASEO** |  |  |  |  |
|  | **PETAR CAÑUELAS** | | |  |  |
| 35,01 | Demolición placa 10cm para construcción cañuela | ML | 17,00 |  |  |
| 35,02 | Construcción de cañuela ancho 35 cm. Para conducción aguas lluvias que generan empozamiento | ML | 17,00 |  |  |
|  | **EDIFICIO RADIOLOGÍA - CUARTO RESIDUOS** | | |  |  |
| 35,03 | Desmonte y reinstalación gabinete jabones | Und | 1,00 |  |  |
| 35,04 | Desmonte y reinstalación accesorios cuelga traperos | Und | 4,00 |  |  |
| 35,05 | Suministro e instalación rejilla 30x30 ventilación en puerta madera | Und | 1,00 |  |  |
| 35,06 | Demolición poceta existente | Und | 1,00 |  |  |
| 35,07 | Suministro e instalación poceta lava traperos en acero inox 304 calibre 20 inox | Und | 1,00 |  |  |
| 35,08 | Punto sanitario poceta | Und | 1,00 |  |  |
| 35,09 | Red sanitaria 3" | Ml | 7,00 |  |  |
| 35,10 | Punto suministro hidráulico | Und | 1,00 |  |  |
| 35,11 | Red hidráulica 1/2" | Ml | 7,00 |  |  |
| 35,12 | Registro de corte 1/2" Red White | Und | 1,00 |  |  |
| 35,13 | Suministro e instalación llave jardín | Und | 1,00 |  |  |
| 35,14 | Demolición y reparación piso alfa P5 | M2 | 5,50 |  |  |
| 35,15 | Suministro e instalación enchape alfa P5 | M2 | 5,50 |  |  |
|  | **EDIFICIO ADMINISTRATIVO** | | |  |  |
|  | **PISO 1 DEPOSITO RESIDUOS** | | |  |  |
| 35,16 | Suministro e instalación rejilla 30x30 ventilación en puerta madera | Und | 1,00 |  |  |
| 35,17 | Suministro e instalación enchape blanco 20x20 (Incluye pega y boquilla) | M2 | 10,00 |  |  |
| 35,18 | Punto suministro hidráulico | Und | 1,00 |  |  |
| 35,19 | Suministro e instalación llave jardín | Und | 1,00 |  |  |
| 35,20 | Red hidráulica 1/2" | Ml | 8,00 |  |  |
| 35,21 | Suministro e instalación cielo raso en drywall | M2 | 6,00 |  |  |
| 35,22 | Pintura epóxica bajo olor y rápido secado en cielo raso y cabezales | M2 | 8,00 |  |  |
|  | **PISO 2 DEPOSITO RESIDUOS** | | |  |  |
| 35,23 | Suministro e instalación enchape blanco 20x20 (Incluye pega y boquilla) | M2 | 10,00 |  |  |
| 35,24 | Instalación punto hidráulico | Und | 1,00 |  |  |
| 35,25 | Suministro e instalación llave jardín | Und | 1,00 |  |  |
| 35,26 | Pases en placa con saca núcleos 4" | Und | 1,00 |  |  |
| 35,27 | Red hidráulica 1/2" | Ml | 8,00 |  |  |
| 35,28 | Punto desagüe 3" | Und | 1,00 |  |  |
| 35,29 | Red desagüe 3" | Ml | 6,00 |  |  |
| 35,30 | Pintura epóxica bajo olor y rápido secado en cielo raso y cabezales | M2 | 8,00 |  |  |
|  | **PISO 3 DEPOSITO RESIDUOS** | | |  |  |
| 35,31 | Suministro e instalación enchape blanco 20x20 (Incluye pega y boquilla) | M2 | 10,00 |  |  |
| 35,32 | Instalación punto hidráulico | Und | 1,00 |  |  |
| 35,33 | Suministro e instalación llave jardín | Und | 1,00 |  |  |
| 35,34 | Pases en placa con saca núcleos 4" | Und | 1,00 |  |  |
| 35,35 | Red hidráulica 1/2" | Ml | 8,00 |  |  |
| 35,36 | Punto desagüe 3" | Und | 1,00 |  |  |
| 35,37 | Red desagüe 3" | Ml | 6,00 |  |  |
| 35,38 | Suministro e instalación escotilla metálica lamina calibre 20 para tapa de inspección, con argolla para candado 60x60. (incluye peinazos para su fijación) | Und | 1,00 |  |  |
| 35,39 | Pintura epóxica bajo olor y rápido secado en cielo raso y cabezales | M2 | 8,00 |  |  |
|  | **EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN - PISO 7** | | |  |  |
| 35,40 | Punto hidráulico | Und | 1,00 |  |  |
| 35,41 | Red hidráulica 1/2" | Ml | 11,00 |  |  |
| 35,42 | Registro de corte 1/2" Red White | Und | 1,00 |  |  |
| 35,43 | Llave tipo jardín con extensión | Und | 1,00 |  |  |
| 35,44 | Suministro e instalación enchape blanco 20x20 (Incluye pega y boquilla) | Ml | 3,00 |  |  |
|  | **EDIFICIO GAICA - CUARTO DE RESIDUOS** | | |  |  |
| 35,45 | Suministro e instalación tope puerta | Und | 1,00 |  |  |
| 35,46 | Empastado de piso en granito lavado | Ml | 7,00 |  |  |
| 35,47 | Instalación lámpara 60x60 | Und | 1,00 |  |  |
| 35,48 | Regata para alojamiento de tubería hidráulica, y reinstalación de la misma | Ml | 6,00 |  |  |
| 35,49 | Construcción de mediacaña en mortero con adición de cuarzo y terminado en pintura línea hospitalaria | Ml | 11,00 |  |  |
| 35,50 | Reparación de muro superboard averiado en parte inferior | Ml | 3,00 |  |  |
| 35,51 | Suministro e instalación chapa pomo satín | Und | 1,00 |  |  |
| 35,52 | Suministro e instalación enchape muro 20x20, altura 1,50 | M2 | 10,00 |  |  |
| 35,53 | Suministro e instalación brazo hidráulico puerta | Und | 1,00 |  |  |
| 35,54 | Pintura epóxica bajo olor y rápido secado en cielo raso y cabezales | M2 | 10,00 |  |  |
|  | **CUARTO RESIDUOS HALL COCINA** | | |  |  |
| 35,55 | Punto suministro hidráulico | Und | 1,00 |  |  |
| 35,56 | Red hidráulica 1/2 | Ml | 5,00 |  |  |
| 35,57 | Punto Desagüe 3" conexión de poceta cocina a cuarto residuos | Und | 1,00 |  |  |
|  | **SERVICIOS FARMACÉUTICOS - CUARTO RESIDUOS** | | |  |  |
| 35,58 | Punto suministro hidráulico 1/2" | Und | 1,00 |  |  |
| 35,59 | Red hidráulica 1/2" conexión desde baños hall | Ml | 10,00 |  |  |
| 35,60 | Punto sanitario 3" | Und | 1,00 |  |  |
| 35,61 | Red desagüe conexión a red hall primer piso | Ml | 15,00 |  |  |
| 35,62 | Pases en placa con saca núcleos 4" | Und | 2,00 |  |  |
| 35,63 | Suministro e instalación de enchape 20 x 20, (incluye pega y boquilla) | M2 | 4,50 |  |  |
| 35,64 | Pintura epóxica bajo olor y rápido secado en cielo raso y cabezales | M2 | 6,50 |  |  |
| 35,65 | Aseo general de obra y protección de áreas | Gbl | 1,00 |  |  |
| 35,66 | Enlonado trasiego y retiro de escombros | Vj | 1,00 |  |  |
|  | **PINTURA ZONA RADIOLOGIA** | | |  |  |
| **36** | **PINTURA SALA DE ESPERA** |  |  |  |  |
| 36,01 | Pintura hospitalaria bajo olor y rápido secado en techo | m2 | 39,70 |  |  |
| 36,02 | Pintura hospitalaria bajo olor y rápido secado muros | m2 | 43,95 |  |  |
|  | **ZONA RECEPCION** |  |  |  |  |
| 36,03 | Pintura hospitalaria en techo | m2 | 11,78 |  |  |
| 36,04 | Pintura hospitalaria muros | m2 | 17,58 |  |  |
|  | **HALL PRINCIPAL** |  |  |  |  |
| 36,05 | Pintura hospitalaria en techo | m2 | 29,52 |  |  |
| 36,06 | Pintura hospitalaria muros | m2 | 45,08 |  |  |
| 36,07 | Suministro e instalación escotilla cieloraso 60x60 | UND | 1,00 |  |  |
|  | **CUARTO VESTIER** |  |  |  |  |
| 36,08 | Suministro e instalación división lamina coolrol calibre 20 pintada al horno, con puertas. Altura 1,90 m | m2 | 7,00 |  |  |
| 36,09 | Pintura hospitalaria en techo | m2 | 4,10 |  |  |
| 36,10 | Pintura hospitalaria muros | m2 | 23,64 |  |  |
| 36,11 | División de banca madera de 1.00x0,52m para vestieres | UND | 1,00 |  |  |
|  | **CUARTO DE LECTURA RADIOGRAFIAS** |  |  |  |  |
| 36,12 | Pintura hospitalaria en techo | m2 | 8,00 |  |  |
| 36,13 | Pintura hospitalaria muros | m2 | 27,60 |  |  |
|  | **CONSULTORIO** |  |  |  |  |
| 36,14 | Pintura hospitalaria en techo | m2 | 9,54 |  |  |
| 36,15 | Pintura hospitalaria muros | m2 | 21,94 |  |  |
|  | **HALL LOCKERS** |  |  |  |  |
| 36,16 | Pintura hospitalaria en techo | m2 | 11,44 |  |  |
| 36,17 | Pintura hospitalaria muros | m2 | 32,20 |  |  |
|  | **HALL BAÑO Y CUARTO ASEO** |  |  |  |  |
| 36,18 | Pintura hospitalaria en techo | m2 | 15,64 |  |  |
| 36,19 | Pintura puertas madera | UND | 2,00 |  |  |
| 36,20 | Reparación mediacaña en granito pulido | ML | 2,00 |  |  |
|  | **CUARTO ACELERADOR DUAL** |  |  |  |  |
| 36,21 | Pintura puertas madera | UND | 1,00 |  |  |
|  | **HALL RADIOTERAPIA** |  |  |  |  |
| 36,22 | Pintura hospitalaria muros | m2 | 77,60 |  |  |
| 36,23 | Reparación muro veneciano parte inferior, y encerado | m2 | 25,40 |  |  |
|  | **SALA DE ESPERA RADIOTERAPIA** |  |  |  |  |
| 36,24 | Pintura hospitalaria en techo | m2 | 22,50 |  |  |
| 36,25 | Pintura hospitalaria muros | m2 | 23,00 |  |  |
| 36,26 | Pintura hospitalaria en techo | m2 | 19,56 |  |  |
| 36,27 | Pintura hospitalaria muros | m2 | 40,25 |  |  |
| 36,28 | Pintura puertas madera | UND | 5,00 |  |  |
|  | **CUARTO MAQUINAS** |  |  |  |  |
| 36,29 | Pintura intervinilo muros | m2 | 28,24 |  |  |
| 36,30 | Pintura intervinilo en techo | m2 | 8,92 |  |  |
| 36,31 | Pintura esmalte anticorrosivo escalera de gato | ML | 4,00 |  |  |
|  | **SEGUNDO PISO** |  |  |  |  |
| 36,32 | Reparación superboard dinteles | ML | 44,00 |  |  |
| 36,33 | Suministro e instalación alfajia interna en lamina C/22 para control de aguas lluvias, fachada persiana | ML | 38,50 |  |  |
| 36,34 | Pintura intervinilo muros | m2 | 92,74 |  |  |
| 36,35 | Pintura correas metálicas | m2 | 103,04 |  |  |
| 36,36 | Arreglo de cubierta reparación tejas termo acústica | m2 | 5,00 |  |  |
|  | **OTROS** |  |  |  |  |
| 36,37 | Aseo general de obra | UND | 1,00 |  |  |
|  | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** |  |  |  |  |
|  | **AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)** |  |  |  |  |
|  | Administración | 12% |  |  |  |
|  | Imprevistos | 5% |  |  |  |
|  | Utilidad | 5% |  |  |  |
|  | **TOTAL COSTOS INDIRECTOS** |  |  |  |  |
|  | **IVA** |  |  |  |  |
|  | I.V.A sobre utilidad | 16% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL PRESUPUESTO** |  |  |  |  |

**NOTA 1:** Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

**NOTA 2:** El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.