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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 670 DE 2020
Página 1 de 10

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA LAS OFICINAS DE NUTRICIÓN, MEDICINA INTERNA Y ATENCIÓN DOMICILIARIA COMO TAMBIEN LA CONFORMACIÓN DEL ESPACIO DE VESTIER PARA PERSONAL ASISTENCIAL., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.
[bookmark: _GoBack]
 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	VALOR UN
	VALOR ITEM

	A) ADECUACIONES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONFORMACION DE LAS OFICINAS PARA NUTRICION, MEDICNA INTERNA Y ATENCION AMBULATORIA.

	1,00
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,01
	LOCALIZACION Y REPLANTEO
	m2
	             105,00 
	 
	 

	1,02
	ALQUILER CAMPAMENTO CONTENEDOR 20 PIES 
	mes
	                 2,00 
	 
	 

	1,03
	CERRAMIENTO EN SUPERBOARD ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO POR UNA CARA MASILLA Y UNA MANO DE PINTURA
	m2
	               20,00 
	 
	 

	1,04
	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL.
	Und
	                 1,00 
	 
	 

	1,05
	PROTECCIÓN DE PISOS Y MUROS CON CARTÓN CORRUGADO Y POLIETILENO.
	m2
	               10,00 
	 
	 

	2,00
	ESTRUCTURA METALICA
	 
	 
	 
	 

	2,01
	ANCLAJES EPOXICOS PARA ESTRUCTURA METALICA, SEGÚN DISEÑO (NO INCLUYE PLACA BASE)
	Und
	               90,00 
	 
	 

	2,02
	ESTRUCTURA METALICA TUBULAR, ASTM A 500 GRADO C
	Kg
	          2.880,00 
	 
	 

	2,03
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM
	m2
	             100,00 
	 
	 

	3,00
	DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 

	3,01
	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE (INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,15 M PARA PASES DE TUBERIAS
	m2
	                 4,00 
	 
	 

	3,02
	DESMONTE Y REINSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA (0.6x 0.4*0.5m)
	Und
	                 1,00 
	 
	 

	4,00
	DRYWALL Y SUPERBOARD
	 
	 
	 
	 

	4,01
	MURO DOS CARAS EN SUPERBOARD 8mm POR DOS CARAS ACABADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO UNA MANO, BASE 9, INCLUYE FILOS, DILATACIONES, MOCHETAS Y DINTELES 
	m2
	               70,00 
	 
	 

	4,02
	ENTREPISO EN SUPERBOARD 20MM, (NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)
	m2
	               79,80 
	 
	 

	4,03
	PINTURA ACRILICA TIPO CORAZA O SIMILAR COLOR BLANCO
	m2
	             140,00 
	 
	 

	5,00
	ENCHAPES, PISOS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 

	5,01
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 HASTA 7 cm
	m2
	               16,50 
	 
	 

	5,02
	ENCHAPE CERAMICO EXTERIOR ANTIDESLIZANTE
	m2
	               18,00 
	 
	 

	5,03
	MASTICO TRES MANOS SOBRE SUPERBOARD
	m2
	               79,80 
	 
	 

	5,04
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO DE  1,2X0,20 O SIMILAR, INCLUYE GUARDA ESCOBAS
	m2
	               79,80 
	 
	 

	5,05
	GUARDAESCOBAS EN PVC COLOR A ELEGIR
	ML
	               38,00 
	 
	 

	6,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	6,01
	S. I. RED DE DESAGÜE DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS)
	ML
	               18,00 
	 
	 

	6,02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 80cm
	ML
	               13,30 
	 
	 

	6,03
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 4"
	ML
	                 8,00 
	 
	 

	7,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	7,01
	ACOMETIDA TRIFASICA 4X6 + 1No 8  PARA SISTEMA NORMAL INCLUYE TUBERIA EMT
	ML
	               50,00 
	 
	 

	7,02
	ACOMETIDA TRIFASICA 4X6 + 1No 8  PARA SISTEMA REGULADO  INCLUYE TUBERIA EMT
	ML
	               50,00 
	 
	 

	7,03
	BREAKER INDUSTRIAL DE 3X50
	Und
	                 4,00 
	 
	 

	7,04
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR
	Und
	                 2,00 
	 
	 

	7,05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMCT 1" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES
	ML
	             100,00 
	 
	 

	7,06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA IMC DE  1" 
	Und
	               15,00 
	 
	 

	7,07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO PARA EMPALMES 20X20 CON TAPA
	UN
	                 6,00 
	 
	 

	7,08
	SUMNISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLAR DE 1 X 20A LEGRAND
	Und
	               16,00 
	 
	 

	7,09
	SALIDA A TOMA CORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA
	Und
	               25,00 
	 
	 

	7,10
	SALIDA  PARA TOMACORRIENTES REGULADA 120V NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO PARA 2400 Y TOMA LEVITON CERTIFICADA.
	Und
	               25,00 
	 
	 

	7,11
	SUM E INSTALACION DE CABLE 3No 12 AWG THHN THWN RED NORMAL
	ML
	             260,00 
	 
	 

	7,12
	SUM E INSTALACION DE CABLE 3No 12 AWG THHN THWN RED REGULADA
	ML
	             250,00 
	 
	 

	7,13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES
	m
	             245,00 
	 
	 

	7,14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION TOMAS Y TABLEROS
	Und
	               50,00 
	 
	 

	7,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION TUBERIA ELECTRICA 
	GL
	                 1,00 
	 
	 

	7,16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 12X5 CON DIVISION
	ML
	               40,00 
	 
	 

	7,17
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUELES ELECTRICOS
	Und
	               50,00 
	 
	 

	8,00
	ILUMINACION
	 
	 
	 
	 

	8,01
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION 120V. CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES
	Und
	               20,00 
	 
	 

	8,02
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 46W 120V DE 60 X 60 DE INCRUSTAR
	Und
	               12,00 
	 
	 

	8,03
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 18W REDONDO DE INCRUSTAR
	Und
	                 8,00 
	 
	 

	8,03
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO METALICO  DE 60 X 60 PARA LAMPARAS Y ESCOTILLAS
	Und
	               14,00 
	 
	 

	8,04
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESENCIA 110V TECHO 180º
	Und
	                 1,00 
	 
	 

	8,05
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES
	ML
	               75,00 
	 
	 

	8,06
	SUM E INSTALACION DE CABLE 3No 12 AWG THHN THWN RED NORMAL
	m
	             110,00 
	 
	 

	8,08
	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE INTERRUPTOR CENCILLO
	Und
	                 5,00 
	 
	 

	8,09
	EXTENSION PARA ILUMINARIA EN CABLE ENCAUCHETADO, INCLYE CLAVIJA Y CABLE ENCAUCHETADO 2X14
	Und
	               20,00 
	 
	 

	8,10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION LUMINARIAS
	Und
	               20,00 
	 
	 

	8,11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE UNA HORA
	Und
	                 2,00 
	 
	 

	9,00
	INSTALACIONES VOZ Y DATOS 
	 
	 
	 
	 

	9,01
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA RJ-45 CAT. 6A INCLUYE FACE PLATE SENCILLA
	Und
	               50,00 
	 
	 

	9,02
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES
	ML
	             140,00 
	 
	 

	9,03
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBEREIA EMT DE   2 "  INCLUYE UNIONES, TERMINALES CURVAS Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN
	ML
	               50,00 
	 
	 

	9,05
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A CUATRO PARES, INCLUYE AMARRES DE VELCRO
	ML
	          1.600,00 
	 
	 

	9,06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 10/100/1000 DE 48 PUERTOS, APLICABLE ADMINISTRABLE, CON PUERTO DE FIBRA INCLUYE PROGRAMACIÓN
	UN
	                 1,00 
	 
	 

	9,07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL CAT 6A DE 24 PUERTOS
	Und
	                 2,00 
	 
	 

	9,08
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A DE 5 PIES
	Und
	               24,00 
	 
	 

	9,09
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A DE 6 PIES
	Und
	               24,00 
	 
	 

	9,10
	CERTIFICACION PUNTO SENCILLO UTP
	Und
	               24,00 
	 
	 

	9,11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION LUMINARIAS
	Und
	               24,00 
	 
	 

	10,00
	CARPINTERIA EN ALUMINIO
	 
	 
	 
	 

	10,01
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CON PELICULA OPALIZADA SEGÚN DISEÑO
	m2
	               48,00 
	 
	 

	10,02
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, INCLUYE MANIJAS Y SANDBLASTING Y ZOCALO DE ALUMINIO
	m2
	               10,00 
	 
	 

	10,03
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRAS DE PISO HIDRAULICAS PARA PUERTA
	Und
	                 5,00 
	 
	 

	10,04
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO, CON VIDRIO 3+3 mm LAMINADO
	m2
	               28,00 
	 
	 

	10,05
	BARANDA CON PASAMANOS EN TUBO REDONDO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO 6MM ANCLAJES EPOXICOS O CHAZOS DE EXPANSION H=1,00 
	m
	                 8,00 
	 
	 

	11,00
	ASEO DE OBRA Y OTROS
	 
	 
	 
	 

	11,01
	ASEO ADECUACION Y LIMPIEZA, INCLUYE TRASIEGOS DE MATERIAL VERTICAS Y HORIZONTAL
	Mes
	                 1,50 
	 
	 

	11,02
	RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO
	VG
	                 2,00 
	 
	 

	B) OBRAS PARA LA CONFORMACION DEL VESTIER DE PERSONAL ASISTENCIAL.

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,01
	DESMONTE DE PUERTA DOBLE HOJA, INCLUYE MARCO, HASTA 2 MTS DE ANCHO
	UN
	1,00
	 
	 

	1,02
	APERTURA DE VANO PARA INSTALACION DE PUERTA DESMONTADA COSTADO LATERAL
	UN
	1,00
	 
	 

	1,03
	MURO PARA CERRAR VANO DE PUERTA DESMONTADA
	M2
	5,00
	 
	 

	1,04
	PLACA DE CONTRA PISO HASTA 8cm, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 4mm
	M2
	73,00
	 
	 

	2
	MUROS LIVIANOS Y CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	2,01
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOAR 8mm PASE 9
	M2
	130,00
	 
	 

	2,02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA  Y MUROS EN TUBERÍA 8X4 CAL. 18 CON ANTICORROSIVO
	ML
	142,00
	 
	 

	2,03
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA TIPO SANTWISH
	M2
	80,00
	 
	 

	2,04
	CANAL EN ACERO GALVANIZADO DESARROLLO 40 CM
	ML
	12,20
	 
	 

	3
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	3,01
	PUNTO SANITARIO DE 4"
	UN
	4,00
	 
	 

	3,02
	CONEXIÓN A CAJA SANITARIA EXISTENTE
	UN
	1,00
	 
	 

	3,03
	PUNTO SANITARIO DE 3"
	UN
	2,00
	 
	 

	3,04
	SIFON 3", INCLUYE REJILLA CON  PLASTICA CON SOSCO
	UN
	2,00
	 
	 

	3,05
	PUNTO SANITARIO DE 2"
	UN
	6,00
	 
	 

	3,06
	RED SANITARIA DE 4"
	ML
	6,00
	 
	 

	3,07
	TEE 4"X3"
	UN
	2,00
	 
	 

	3,08
	TUBERIA SANITARIA DE 3"
	ML
	6,00
	 
	 

	3,09
	TUBERIA SANITARIA DE 2"
	ML
	8,00
	 
	 

	3,10
	CODO SANITARIO DE 3"
	UN
	2,00
	 
	 

	3,11
	YEE O TEE SANITARIA SE 3"
	UN
	2,00
	 
	 

	3,12
	CODO SANITARIO DE 2"
	UN
	12,00
	 
	 

	3,13
	YEE SANITARIA 3"X2"
	UN
	2,00
	 
	 

	3,14
	TUNERIA HIDRAULICA PVCP DE 3/4"
	ML
	30,00
	 
	 

	3,15
	TUBERIA HIDRAULICA PVCP DE 1/2"
	ML
	28,00
	 
	 

	3,16
	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"
	UN
	12,00
	 
	 

	3,17
	REGISTRO DE CORTE RAPIDO DE 3/4"
	UN
	3,00
	 
	 

	3,18
	TAPAREGISTRO PLASTICA DE 20X20
	UN
	2,00
	 
	 

	4
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	4,01
	SUM E INSTALACION DE CABLE 3X8 PARA TABLERO DE ILUMINACION Y NORMAL
	ML
	30,00
	 
	 

	4,02
	TABLERO NORMALIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RED NORMAL DE 12 CIRCUITOS
	UN
	2,00
	 
	 

	4,03
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR  SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR SEGÚN ESPECIFICACIONES).
	UN
	2,00
	 
	 

	4,04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V.  CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES
	UN
	24,00
	 
	 

	4,05
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R  CON POLO A TIERRA PARA CONTROL PUERTAS.
	UN
	6,00
	 
	 

	4,06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES
	ML
	120,00
	 
	 

	4,07
	SUM E INSTALACION DE CABLE 3No 12 AWG PARA ALIMENTACION DE ILUMINACION Y NORMAL
	ML
	140,00
	 
	 

	4,08
	MARCACION TOMAS Y TABLEROS
	UN
	10,00
	 
	 

	4,09
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE INCRUSTAR DE18W REDONDA
	UN
	24,00
	 
	 

	5
	ENCHAPES Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 

	5,01
	SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO
	UN
	4,00
	 
	 

	5,02
	MESON EN POLICUARZO DE  2,7MTS X,60 MTS CON TRES LAVAMANOS INCLUIDOS
	UN
	2,00
	 
	 

	5,03
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENCILLA 
	UN
	6,00
	 
	 

	5,04
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE 304, INCLUYE CUATRO PUERTAS
	M2
	16,00
	 
	 

	5,05
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 4mm  DE 2,5 MTS X 1,2 MTS
	UN
	2,00
	 
	 

	5,06
	ENCHAPE CERAMICO PISO TRAFICO PESADO 
	M2
	71,00
	 
	 

	5,07
	ENCHAPE CERAMICO MUROS BLANCO 20X20 O SIMILAR
	M2
	50,00
	 
	 

	6
	PINRURAS Y PUERTAS
	 
	 
	 
	 

	6,01
	ESTUCO Y PINTURA TRES MANOS VINILO BLANCO EXTRAFINO
	M2
	216,00
	 
	 

	6,02
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN LAMINA C.R. CALIBRE 18, INCLUYE MARCO HASTA 1,00 MTS, PINTURA ELECTROSTATICA Y CERRADURA 
	UN
	2,00
	 
	 

	7
	OTROS
	 
	 
	 
	 

	7,01
	TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA CENTRO DE ACOMPIO
	M3
	21
	 
	 

	7,02
	RETIRO DE ESCOMBROS
	VJ
	3,00
	 
	 

	 
	VALOR COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	 

	
	Administración
	12,00%
	 
	 
	 

	
	Imprevistos
	5,00%
	 
	 
	 

	
	Utilidad
	5,00%
	 
	 
	 

	
	IVA sobre la Utilidad
	19,00%
	 
	 
	 

	 
	COSTO INDIRECTO
	 
	 
	 
	 

	 
	VALOR TOTAL
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