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[bookmark: _GoBack]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CUBIERTAS E  INSTALACIONES DE DESAGÜE DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

	1. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad. 



	 
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 VALOR UNITARIO 
	SUBTOTAL

	1,00
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $                                        -   

	1,01
	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL.
	m2
	                      550 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	1,02
	CERRAMIENTO EN DRYWALL ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO POR UNA CARA MASILLA Y UNA MANO DE PINTURA.
	m2
	                        80 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	1,03
	CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA CON ESTRUCTURA EN MADERA. 
	m2
	                      480 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	1,04
	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL.
	Und
	                          1 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	1,05
	SEÑALIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
	Glb
	                        40 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	1,06
	PROTECCIÓN DE PISOS Y MUROS CON CARTÓN CORRUGADO Y POLIETILENO.
	m2
	                      160 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	1,07
	CAMPAMENTO 36 M2
	Und
	                          1 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	1,08
	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COMPLETOS UNA SECCIÓN
	Und
	                        24 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	2,00
	DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 $                                        -   

	2,01
	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE (INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,15 M
	m2
	                        25 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	2,02
	DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO (INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,24 M
	m2
	                        10 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	2,03
	DEMOLICIÓN ENCHAPE TABLÓN DE GRANITO PISOS INCLUYE  MORTERO DE PEGA.
	m2
	                      160 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	2,04
	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO FUNDIDO INCLUYE  PISO BASE.
	m2
	                        26 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	2,05
	DEMOLICIÓN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO. 
	m2
	                      140 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	2,06
	DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRA PISO MACIZA 15 CM (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO, EN LONAS).
	m2
	                      180 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	2,07
	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO  DE 15 CM (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO, EN LONAS).
	m2
	                      120 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	2,08
	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMO ACÚSTICA, LAMINA DE POLICARBONATO, TEJA DE ZINC Y OTRAS
	m2
	                   1.120 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	2,09
	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA O PVC
	mls
	                      210 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	3,00
	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 $                                        -   

	3,01
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA NIVELACIÓN Y CIMENTACIÓN (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO).
	m3
	                        25 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	3,02
	EXCAVACIÓN MANUAL  ZANJA H=1M MATERIAL COMÚN (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO).
	m3
	                      275 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	3,03
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.
	m3
	                      170 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	3,04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA 15CM X 4 MM  INCLUYE SEPARADORES.
	m2
	                      220 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	3,05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA PARA PLACAS DE CUBIERTA (25 A 50CM CAL 22).
	m2
	                      230 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	3,06
	CONSTRUCCION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 2500 PSI  0.12 M SIN REFUERZO.
	m2
	                      220 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	4,00
	BASES Y ACABADOS
	 
	 
	 
	 $                                        -   

	4,01
	ENCHAPE PISO EN TABLON VIBROPRENSADO GRANITO 0,30 X 0,30 BLANCO HUILA.
	m2
	                      180 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	4,02
	GUARDAESCOBAS EN GRANITO  FUNDIDO H=10CM
	mls
	                      140 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	4,03
	MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO CON DILATACIÓNES EN PVC SUPERIOR E INFERIOR.  
	mls
	                      130 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	4,04
	DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO.
	m2
	                      130 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	4,05
	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA  VINILO TIPO 1 A DOS MANOS. 
	m2
	                      580 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	4,06
	PAÑETE LISO 1:4 SOBRE MUROS. 
	m2
	                        45 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	4,07
	DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE TABLON VIBROPRENSADO.
	m2
	                      185 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,00
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	 $                                        -   

	5,01
	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.25M  (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA).
	mls
	                          3 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,02
	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF).
	Und
	                          3 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,03
	RED DE DESAGÜE DE 4" PVC S, INCLUYE ACCESORIOS.
	mls
	                        35 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,04
	RED DE DESAGÜE DE 6" PVC S, INCLUYE ACCESORIOS.
	mls
	                      260 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,05
	INSTALACIÓN DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS.
	mls
	                        36 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,06
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 MTS EN LADRILLO COMÚN, PLACA BASE, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y TAPA EN CONCRETO.
	Und
	                        20 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA EN POLIPROPILENO DE 6 CM DE ESPESOR PARA CAJA DE  INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 MTS.
	Und
	                        20 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,08
	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA SANITARIA Y ARAÑAS POR SECCIONES O MÓDULOS.
	Und
	                          5 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,09
	JUNTA DE EXPANSIÓN DE 6"
	Und
	                          2 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,00
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 $                                        -   

	5,01
	CUBIERTA EN TEJA TERMO ACÚSTICA  COLOR A CONVENIR CON LA ENTIDAD, INCLUYE AMARRES Y TORNILLERÍA DE ANCLAJE.
	m2
	                   1.120 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	5,02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 120 CM
	mls
	                      230 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	6,00
	ASEO GENERAL
	 
	 
	 
	 $                                        -   

	6,01
	ASEO PERMANENTE DE OBRA.
	Mes
	                          3 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	6,02
	TRASIEGO DE ESCOMBRO HASTA SITIO DE ACOPIO INTERIOR DEL INC . 
	m3
	                        85 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	6,03
	TRASIEGO DE MATERIALES HASTA DESDE ÁREA DE CARGUE Y DESCARGUE HASTA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA AL INTERIOR DEL INC.
	m3
	                        70 
	 $                                       - 
	 $                                        -   

	
	VALOR COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	 $                                        -   

	
	Administración
	12,00%
	 
	 
	 $                                        -   

	
	Imprevistos
	5,00%
	 
	 
	 $                                        -   

	
	Utilidad
	5,00%
	 
	 
	 $                                        -   

	
	IVA sobre la Utilidad
	19,00%
	 
	 
	 $                                        -   

	
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	 $                                        -   




NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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