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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 747 DE 2019
Página 1 de 6
EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO C PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FARMACIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO EN SALUD., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

	ITEM 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD
	CANTIDAD 
	V. UNIT
	V. TOTAL

	       1,00 
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	       1,01 
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	M2
	115,00
	 
	 

	       1,02 
	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIONES, PROVISIONALES Y DESMONTE AL FINAL DE OBRA
	und
	1,00
	 
	 

	       1,03 
	CERRAMIENTO EN DRY WALL ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO POR UNA CARA MASILLA Y UNA MANO DE PINTURA.
	m2
	70,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	       2,00 
	DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 

	       2,01 
	DESMONTE DE PUERTA SENCILLA, INCLUYE MARCO
	UN
	7,00
	 
	 

	       2,02 
	DESMONTE DE PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO DOBLE HOJA, INCLUYE MARCO
	UN
	4,00
	 
	 

	       2,03 
	DESMONTE DE PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO SENCILLA, INCLUYE MARCO
	un
	2,00
	 
	 

	       2,04 
	DESMONTE DE DIVISIÓN EN VIDRIO Y ALUMINIO, INCLUYE TRASIEGO
	m2
	14,40
	 
	 

	       2,05 
	DESMONTE DE  VENTANEARÍA  EN ALUMINIO O ESTRUCTURA EN HIERRO (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO, EN LONAS).
	m2
	16,36
	 
	 

	       2,06 
	DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA, TOMA ELÉCTRICA REGULADA, NORMAL, INTERRUPTOR, ETC.
	und
	55,00
	 
	 

	       2,07 
	DESMONTE DE SALIDA ILUMINACIÓN, INCLUYE  LÁMPARAS Y MARCOS.
	und
	39,00
	 
	 

	       2,08 
	DESMONTE DE SALIDA TV, VOZ , DATOS Y SONIDO. 
	und
	36,00
	 
	 

	       2,09 
	DESMONTE DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA EXISTENTE
	ML
	120,00
	 
	 

	       2,10 
	DESMONTE TABLEROS ELÉCTRICOS
	UN
	3,00
	 
	 

	       2,11 
	DESMONTE DE PUNTOS HIDRÁULICOS, INCLUYE TAPONAMIENTO
	UN
	20,00
	 
	 

	       2,12 
	DESMONTE DE PUNTOS SANITARIOS, INCLUYE TAPONAMIENTO
	UN
	14,00
	 
	 

	       2,13 
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES
	M2
	85,00
	 
	 

	       2,14 
	DEMOLICIÓN DE AFINADO DE PISO HASTA DE 7CM 
	M2
	115,00
	 
	 

	       2,15 
	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES COMO GRANITO, ENCHAPE, VINILO, ETC.
	M2
	35,00
	 
	 

	       2,16 
	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE COMÚN
	M2
	160,71
	 
	 

	       2,17 
	DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL O SUPERBOARD (INCLUYE ESTRUCTURA)
	M2
	40,00
	 
	 

	       2,18 
	ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA CERTIFICADA
	M3
	35,00
	 
	 

	       2,19 
	DESMONTE DE CIELORRASO DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA. (INCLUYE TRASIEGO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO)
	 M2 
	135,00
	 
	 

	       2,20 
	DESMONTE LAVAMANOS DE SOBREPONER O DE EMPOTRAR EN CERÁMICA (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO).
	 UND 
	3,00
	 
	 

	       2,21 
	DESMONTE DE SANITARIO INSTITUCIONAL (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO).
	 UND 
	3,00
	 
	 

	       2,22 
	DEMOLICIÓN DE POCETA, INCLUYE TRASIEGO DE ESCOMBROS
	 und 
	2,00
	 
	 

	       2,23 
	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO, ACERO O GRANITO, INCLUYE TRASIEGO DE ESCOMBROS
	 ml 
	3,00
	 
	 

	       2,24 
	DESMONTE DE MUEBLE TIPO ARMARIO CLOSET EN MADERA, INCLUYE TRASIEGO HASTA SITIO DE ACOPIO.
	 un 
	1,00
	 
	 

	       2,25 
	DESMONTE DE PASSTHROUGT, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA A INFRAESTRUCTURA.
	 un 
	4,00
	 
	 

	       2,26 
	DESMONTE DE CÁMARA DE MONITOREO, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA
	 un 
	6,00
	 
	 

	       2,27 
	DESMONTE DE PARLANTE, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA
	 un 
	2,00
	 
	 

	       2,28 
	DESMONTE DE ACCES POINT, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA
	 un 
	2,00
	 
	 

	       2,29 
	EXTRACCIÓN DE NÚCLEO CON BROCA PARA TUBERÍA DE  2"  PASE EN PLACA.
	Und
	8,00
	 
	 

	       2,30 
	EXTRACCIÓN DE NÚCLEO CON BROCA PARA TUBERÍA DE  3"  PASE EN PLACA. 
	Und
	4,00
	 
	 

	       2,31 
	DESMONTE DE MARCOS SOBRE CIELO, INCLUYE TRASIEGOS
	 UND 
	20,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	       3,00 
	DRY WALL Y SUPER BOARD
	 
	 
	 
	 

	       3,01 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL PLANO MASILLADO Y PINTADO, ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO, SOPORTARÍA Y PINTURA VINILO TIPO 1 UNA MANO, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS.
	M2
	115,00
	 
	 

	       3,02 
	ESCOTILLA DE INSPECCIÓN CON MARCO EN ALUMINIO BLANCO HASTA DE 60X60CM, INCLUYE PERFORACIÓN Y MARCO
	UN
	45,00
	 
	 

	       3,03 
	MARCO EN ALUMINIO BLANCO PARA LÁMPARAS HASTA 60X60CM
	UN
	35,00
	 
	 

	       3,04 
	ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE ALTO IMPACTO, INCLUYE TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE Y SILICONA
	ML
	18,00
	 
	 

	       3,05 
	MURO DOS CARAS EN SUPERBOARD 8MM POR DOS CARAS ACABADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO UNA MANO. BASE 12, INCLUYE FILOS DILATACIONES MOCHETAS, DINTELES Y MASILLADO COMPLETO
	M2
	145,00
	 
	 

	       3,06 
	MURO INTERIOR EN LAMINA DE DRYWALL POR UNA CARA, ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO BASE 9, MASILLA Y PINTURA VINILO TIPO 1UNA MANO.
	M2
	60,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	       4,00 
	ENCHAPES Y PISOS
	 
	 
	 
	 

	       4,01 
	ALISTADO DE PISO 1:4 HASTA 7CM DE ESPESOR
	M2
	115,00
	 
	 

	       4,02 
	CAMA PARA MEDIACAÑA EN MORTERO APLICADO ENTRE MURO LIVIANO 
	ML
	145,00
	 
	 

	       4,03 
	PISO EN VINILO EN ROLLO ANTI BACTERIA Y ANTI HONGO, INCLUYE MASTICO, MEDIACAÑAS EN MORTERO Y MEDIACAÑA HASTA DE 15CM
	M2
	138,00
	 
	 

	       4,04 
	POCETA DE TRAPEROS EN GRANITO PULIDO, SELLADO Y BRILLADO BLANCO
	UN
	3,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	       5,00 
	PINTURAS 
	 
	 
	 
	 

	       5,01 
	IMPRIMANTE A UNA MANO PARA LA APLICACIÓN DEL POLI ASPÁRTICO HOSPITALARIO
	M2
	230,00
	 
	 

	       5,02 
	S.E.I.  POLIASPARTICO TIPO HOSPITALARIO DE DOS COMPONENTES A DOS MANOS
	M2
	150,00
	 
	 

	       5,03 
	PINTURA POLIASPARTICO SOBRE TECHOS A 2 MANOS, INCLUYE ML
	M2
	130,00
	 
	 

	       5,04 
	PINTURA DEMARCACIÓN (LÍNEAS DE TRÁFICO)
	ML
	15,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	       6,00 
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	       6,01 
	PUNTO DE AF PVCP Ø ½"
	UN
	9,00
	 
	 

	       6,02 
	RED DE AGUA FRÍA TUBERÍA PVCP Ø ½"
	ML
	60,00
	 
	 

	       6,03 
	REGISTRO TIPO BOLA RED WHITE O SIMILAR DE 1/2", INCLUYE TAPA REGISTRO 20X20CM
	UN
	9,00
	 
	 

	       6,04 
	CONEXIÓN A RED EXISTENTE
	und
	9,00
	 
	 

	       6,05 
	PUNTO SANITARIO EN PVC Ø 2"
	UN
	6,00
	 
	 

	       6,06 
	RED SANITARIA EN PVC Ø 2" TIPO PESADO INCLUYE ACCESORIO
	ML
	60,00
	 
	 

	       6,07 
	PUNTO SANITARIO EN PVC Ø 4"
	UN
	3,00
	 
	 

	       6,08 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE 2" CON REJILLA METÁLICA SOSCO 3X2
	UN
	6,00
	 
	 

	       6,09 
	CONEXIÓN A RED EXISTENTE AGUAS SERVIDAS
	UN
	9,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	       7,00 
	INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO
	 
	 
	 
	 

	       7,01 
	TUBERÍA ACERO RANURA DO SCH 10 Ø 2", INCLUYE ACCESORIO
	ML
	52,00
	 
	 

	       7,02 
	SOPORTES PARA REDES POR TECHO EN RIEL CHANEL CON ABRAZADERA, TORNILLO ROSCADO DE 1/4" LONG 0,30M
	UN
	35,00
	 
	 

	       7,03 
	PINTURA RED CONTRAINCENDIOS
	ML
	52,00
	 
	 

	       7,04 
	PUNTO HIDRÁULICO CON ROCIADOR UP RIGHT DE ½" K=5.6 CROMADO RESPUESTA RÁPIDA, COVERTURA EXTENDIDA, TEMPERATURA ORDINARIA, CON ESCUDO.
	UN
	21,00
	 
	 

	       7,05 
	EMPATE RED DE 2" DE ACERO AL CARBON RED EXISTENTE.
	UND
	38,00
	 
	 

	       7,06 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASA MURO GALVANIZADO DE 2" L = 0.90 MTS + RUANA
	UND
	25,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	       8,00 
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	       8,01 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO DE 24 CIRCUITOS LUMINEX O SIMILAR CON PUERTA Y CERRADURA.
	Und
	3,00
	 
	 

	       8,02 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE  3 X 125A REGULABLE.
	Und
	2,00
	 
	 

	       8,03 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A LEGRAND. 
	Und
	36,00
	 
	 

	       8,04 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE
	Und
	15,00
	 
	 

	       8,05 
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R  CON POLO A TIERRA.
	Und
	15,00
	 
	 

	       8,06 
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON PROTECCIÓN FALLA A TIERRA, GRADO HOSPITALARIO.
	Und
	15,00
	 
	 

	       8,07 
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON PROTECCIÓN FALLA A TIERRA, GFCI.
	Und
	4,00
	 
	 

	       8,08 
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R  CON POLO A TIERRA PARA CONTROL PUERTAS. 
	Und
	9,00
	 
	 

	       8,09 
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 220  VOLTIOS, TOMA 3 X20A.  
	Und
	3,00
	 
	 

	       8,10 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TOMA 60 X 40 MM
	Und
	15,00
	 
	 

	       8,11 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA INTERRUPTOR DOBLE
	Und
	16,00
	 
	 

	       8,12 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES.
	mls
	60,00
	 
	 

	       8,13 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4" 
	   Und
	35,00
	 
	 

	       8,14 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES.
	mls
	18,00
	 
	 

	       8,15 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 1".
	Und
	6,00
	 
	 

	       8,16 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE N.12 AWG THHN THWN CENTELSA ( POR 3 LINEAS).
	mls
	60,00
	 
	 

	       8,17 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDIDORES
	Und
	2,00
	 
	 

	       8,18 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN.
	Und
	15,00
	 
	 

	       8,19 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COFRE METÁLICO DE 100X80X25 CM DOBLE FONDO LÁMINA CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON CHAPA, TRANSFERENCIA MANUAL 3 POSICIONES 75A, 24 MINIBREAKERS TIPO RIEL DE 20A, CANALETA, BARRAJE TRIFASICA, NEUTRO Y TIERRA PARA ENTRADA Y SALIDA UPS, INCLUYE CORAZA AMERICANA Y TOMAS ENTRADA Y SALIDA UPS.
	Und
	1,00
	 
	 

	       8,20 
	SALIDA  PARA TOMACORRIENTES 120V NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO PARA 2400 Y TOMA LEVITON CERTIFICADA.
	Und
	15,00
	 
	 

	       8,21 
	SALIDA  PARA TOMACORRIENTE 120V NEMA 5-15R TIPO HOPITALARIA  CON POLO A TIERRA INCLUYE TOMA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO 2400.
	Und
	15,00
	 
	 

	       8,22 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 20KVA, 3F, ONLINE, DOBLE CONVERSIÓN, ADMINISTRABLE Y CON AUTONOMÍA MÍNIMA  DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA. 
	Und
	1,00
	 
	 

	       8,23 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X12 AWH THHN THWN  SEGÚN CODIGO DE COLORES PARA ACOMETIDA PARCIAL.  MLS  15
	mls
	15,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	       9,00 
	ILUMINACION
	 
	 
	 
	 

	       9,01 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V.  CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES..
	UND
	25,00
	 
	 

	       9,02 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL  LED DE 18 W  120V REDONDA DE INCRUSTAR.
	UND
	12,00
	 
	 

	       9,03 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL  LED DE 46 W 120V DE 60X60 DE INCRUSTAR.
	UND
	13,00
	 
	 

	       9,04 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA  110V DE TECHO 180°
	UND
	4,00
	 
	 

	       9,05 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4".
	Und
	60,00
	 
	 

	       9,06 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 AWG.
	ML
	25,00
	 
	 

	       9,07 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 3X20A.
	UND
	2,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	     10,00 
	INSTALACIONES VOZ Y DATOS - CCTV -RED CONTRAINCENDIOS
	 
	 
	 
	 

	     10,01 
	GABINETE DE CABLEADO ESTRUCTURADO  DE 2 MTS MULTITOMA HORIZONTAL DE 4  TOMAS DOBLES, ILUMINACIÓN, EXTRACTOR, PUERTA FRONTAL, VIDRIO DE SEGURIDAD, PANELES DESMONTABLES, REJILLAS DE VENTILACIÓN. COLOR NEGRO
	Und
	1,00
	 
	 

	     10,02 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE DOBLE
	Und
	10,00
	 
	 

	     10,03 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE SENCILLO
	Und
	10,00
	 
	 

	     10,04 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES
	mls
	85,00
	 
	 

	     10,05 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A CUATRO PARES, INCLUYE AMARRES EN VELCRO.
	mls
	300,00
	 
	 

	     10,06 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL CAT 6A DE 48 PUERTOS 
	Und
	1,00
	 
	 

	     10,07 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE 5 PIES 
	Und
	8,00
	 
	 

	     10,08 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 RMS
	Und
	3,00
	 
	 

	     10,09 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 10/100/1000 DE 48 PUERTOS, APILABLE ADMINISTRABLE, CON PUERTO DE FIBRA MARCA HP INCLUYE PROGRAMACIÓN.
	Und
	1,00
	 
	 

	     10,10 
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCESSS POINT .
	Und
	1,00
	 
	 

	     10,11 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA
	Und
	2,00
	 
	 

	     10,12 
	CERTIFICACIÓN PUNTO SENCILLO UTP
	Und
	10,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	     11,00 
	CARPINTERIA  METALICA
	 
	 
	 
	 

	     11,01 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA EN ALUMINIO LÍNEA PROYECTANTE Y VIDRIO TERMOACÚSTICO.
	m²
	30,00
	 
	 

	     11,02 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO MARQUETEADO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM, INCLUYE  MANIJAS Y SANDBLASTING .
	m²
	4,00
	 
	 

	     11,03 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE (LARGO VARIABLE X 0.60 INCLUYE POCETA DE 35X55X18 CM, CUERPO, PUERTAS Y ENTREPAÑOS ENTAMBORADOS.  
	mls
	2,00
	 
	 

	     11,04 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, 60 CM DE ANCHO INCLUYE SALPICADERO.
	mls
	9,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	     12,00 
	ASEO Y SEÑALIZACIÓN
	 
	 
	 
	 

	     12,01 
	AVISOS DE SEÑALIZACIÓN (SEGÚN NORMA Y PROTOCOLO DE SEÑALÉTICA DE INC)
	UN
	9,00
	 
	 

	     12,02 
	ASEO ADECUACIÓN Y LIMPIEZA, INCLUYE TRASIEGOS DE MATERIAL VERTICAL Y HORIZONTAL
	MES
	4,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$0,00

	 
	TOTAL COSTOS DIRECTOS 
	 
	 
	 
	$0,00

	 AIU 22% 
	Administración 
	12%
	 
	 
	$0,00

	
	Imprevistos 
	5%
	 
	 
	$0,00

	
	Utilidad 5%
	5%
	 
	 
	$0,00

	 
	IVA sobre la Utilidad
	19%
	 
	 
	$0,00

	
	 TOTAL
	 
	 
	 
	$0,00


[bookmark: _GoBack]
NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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