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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA PARA EL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE LA RED CONTRA INCENDIOS, CON SUS REDES HIDRÁULICAS DE ACOMETIDA DE SUMINISTRO, DE SALIDA Y TODO SU COMPONENTE ELÉCTRICO Y DE SISTEMATIZACIÓN ELECTRÓNICA., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
 

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA


CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.
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NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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DIAMETRO UND  CANT.   V. UNITARIO   V. TOTAL 

  

1 1/4" ML  130   

1 1/4" UN  85   

1 1/4" ML  4   

1 1/4" UN  10   

1 1/4" UN  4   

1 1/4" UN  1   

1 1/4" UN  1   

1 1/4" UN  1   

1 1/4" UN  1   

  

8" ML

30   

2" ML

20   

2" ML

40   

1/2" ML

30   

8" UN

8   

2" UN

6   

8" UN

6   

8"x2" UN

4   

8" UN

8   

2" UN

6   

8" UN

4   

2" UN

4   

8" UN

6   

2" UN

4   

8" UN

4   

2" UN

3   

8" UN

30   

ACOMETIDA

TUBERIA PVC-P RDE-21        

ACCESORIO PVC-P               

TUBERIA  ACERO ISO 65   

ITEM

FLOTADOR MECANICO DE

CAJA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR

MEDIDOR TOTALIZADOR

ACCESORIO  ACERO  GALVANIZADO  ROSCAR                 

VALVULA P.D. ROSCAR 125 PSI VAPOR 200 PSI AGUA

CHEQUE HIDRO

CUARTO DE BOMBAS

TUBERIA ACERO ASTM A 53

TUBERIA ACERO ASTM A 795

TUBERIA HG

TUBERIA COBRE TIPO L

CODO  RANURADO

CODO  RANURADO

TEE RANURADA

COPA REDUCCION

BRIDA ACERO RANURADA

BRIDA ACERO RANURADA

JUNTA DE EXPANSION INOXIDABLE

JUNTA DE EXPANSION INOXIDABLE

VALVULA OS&Y UL/FM

VALVULA OS&Y UL/FM

CHEQUE RANURADO UL/FM

CHEQUE RANURADO UL/FM

ACOPLE FLEXIBLE
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2" UN

15   

8" UN

6   

8" ML

20   

2" ML

16   

8" ML

20   

2" ML

15   

UN

1   

UN

1   

  

8" ML

230   

8" UN

20   

8" UN

100   

  

4*21/2"*21/2" UN

1   

UN

3   

  

8" UN

10   

8" UN

6   

  

8"

ML

250   

8"

ML

250   

  

UN

3   

UN

1   

ML

140   

ML

70   

ML

70   

UN

1   

  

UN

1   

UN

3   

UN

1   

UN

2   

 $                      -   

12%

 $                      -   

5%

 $                      -   

5%

 $                      -   

19%

 $                      -   

 $                      -   

ACOPLE FLEXIBLE

SOPORTERIA A PISO

PINTURA ANTICORROSIVA

PINTURA ANTICORROSIVA

PINTURA ESMALTE

PINTURA ESMALTE

PLACA ANTIVORTICE

BASE EN CONCRETO PARA EQUIPO NFPA-20

RED GENERAL DE INCENDIO

TUBERIA ACERO  CARBON SCH 10 ASTM A-795 PARA 

RANURAR

ACCESORIOS RANURADOS

ACOPLE RANURADO

MANIFOLD RISSERS SIAMESA Y ADITAMENTOS

SIAMESA 

G. INCENDIO TIPO 3 (2 1/2 +1 1/2)

SOPORTES

SOPORTE SISMORESISTENTE DOS VIA

SOPORTE SISMORESISTENTE CUATRO VIAS

PINTURA

PINTURA ESMALTE TUBERIAS

PINTURA ANTICORROSIVO TUBERIAS

MONTAJE DE ADITAMENTOS

M.O. INSTALACION GABINETES

M.O. INSTALACION SIAMESA

COMPLEMENTOS

EQUIPO EYECTOR (SUMINISTRO, MONTAJE E 

INSTALACION EQUIPO SUMERGIBLE  MOTOBOMBA 

CENTRÍFUGA, 2.0 HP y una Cabeza Dinámica Total de 3 

metros columna de agua. Incluye arrancador estándar y 

accesorios especificados por el fabricante.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANOS RECORD

EQUIPO CERTIFICADO UL/FM  DIESEL 1000 GPM

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

TOTAL PRESUPUESTO + IVA + AIU

INSTALACIONES ELECTRICAS

ACOMETIDA ELECTRICA 3#1/0F+1#6N+1#6T

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ELECTRICA 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2"

SUMINISTRO E INTALACION DE BREAKER INDUTRIAL 75A 

EN TG
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