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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE SUS PACIENTES Y USUARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL INC EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO EN SALUD., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UND.
	CANT.
	V. UNIT.
	V. TOTAL

	1
	Suministro e instalación de cerradura de palanca con llave para puerta color plateado, incluye retiro y entrega de la existente.
	und
	320,00
	 
	 $                     -   

	2
	Suministro e instalación de franjas táctiles de alerta en el inicio y en el fin de los descansos de 40 cm de ancho
	ml
	37,30
	 
	 $                     -   

	3
	Suministro e instalación de pasamanos en tubo de acero inoxidable de 11/2" atornillado a muro con chaso de fijación en soportes cada 1,50 mts a una altura de 90 cms con una terminación redondeada, sobresaliendo 30 cms al inicio y final de la rampa.
	ml
	3,60
	 
	 $                     -   

	4
	Construcción bordillo en mampostería tradicional con pañete liso como acabado y estucado y pintado.
	ml
	3,60
	 
	 $                     -   

	5
	Suministro e instalación de sanitario para discapacitados de 43 a 45 cms de alto, incluye desmonte y traslado de sanitario existente y adecuaciones necesaria para su correcta instalación.
	und
	10,00
	 
	 $                     -   

	6
	Suministro e instalación de kit de barras de apoyo incluido la barra de zona de transferencia abatible carga mínima 150kg , incluye adecuaciones para su instalación, refuerzo y adecuaciones sobre acabados.
	und
	16,00
	 
	 $                     -   

	7
	Suministro, adecuacion e instalación de espejo de hasta 1,20 de ancho x 1,20 de alto inclinado a 10° a una altura de el borde inferior de 90 cms, incluye corte, desmonte del existente y las adecuaciones necesarias para su correcta instalacion.
	und
	10,00
	 
	 $                     -   

	8
	Desmonte y reinstalación de orinal a una altura de 38 cms del reborde al nivel del piso (Incluye adaptación de accesorios de desagüe y suministro y adecuaciones sobre acabados)
	und
	5
	 
	 $                     -   

	9
	Desmonte y reinstalación de grupo de accesorios (Secador de mano, jabonera, toallero, perchero, etc.) a una altura de 80 cms y 110 cms, incluye refuerzos y reparaciones necesarias sobre acabados.
	glb
	10
	 
	 $                     -   

	10
	Suministro e instalación de asiento abatible de material anti oxidante acero inoxidable aisi 304, con apoya brazos abatibles verticalmente, situado a una altura el asiento de 43 a 45 cms, de 50 cms de ancho por 50 cms de fondo, situado a una distancia de  40 cms respecto a la pared donde se encuentra la barra fija. carga mínima 150kgs con soportaría tipo pie de amigo o patas plegables.
	und
	85
	 
	 $                     -   

	
	
	
	Valor directo
	 $                     -   

	
	
	
	A.
	12%
	 $                     -   

	
	
	
	I.
	5%
	 $                     -   

	
	
	
	U
	5%
	 $                     -   

	
	
	
	IVA/U.
	19%
	 $                     -   

	
	
	
	Valor total
	 $                     -   



NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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