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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL ÁREA DE CAFÉ DE DESCANSO UBICADO EN LA TERRAZA DEL PISO 8 EN EL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4

 DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.
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NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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10,00         CARPINTERIA  METALICA

10,01        

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROMPEVIENTOS EN VIDRIO TEMPLADO DE 

10MM Y ESTRUCTURA TIPO SPIDER EN ACERO INOXIDABLE CONPELICULA 

OPALIZADA SEGÚN DISEÑO

m² 105,00          

10,02        

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN  VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, 

INCLUYE  MANIJAS Y SANDBLASTING  Y ZOCALO EN ALUMINIO .

m² 8,80              

10,03        

Suministro e instalación de puerta metálica entamborada con marco 

metálico de 1.00 mts de ancho incluye chapa de seguridad con perilla y 

dos pasadores

un 3,00              

10,04         Suministro e instalación de bisagras de piso hidráulicas para puerta. un 4,00              

10,05        

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, 60 CM DE 

ANCHO INCLUYE SALPICADERO INCLUYE GRIFERIAS DE SUMINISTRO Y DE 

DESAGUE.

mls 9,00              

SUBTOTAL

11,00         ASEO Y SEÑALIZACIÓN

11,01        

Aseo adecuación y limpieza, incluye trasiegos de material vertical y 

horizontal

MES 2,00

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS $0,00

Administración  12% $0,00

Imprevistos  5% $0,00

Utilidad 5% 5% $0,00

IVA sobre la Utilidad 19% $0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $0,00

AIU 22%
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ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD  V. UNIT V. TOTAL

1,00           PRELIMINARES

1,01           Localización y replanteo M2 120,00

1,02          

construcción de campamento, incluye montaje, instalaciones, 

provisionales y desmonte al final de obra

un 1,00

1,03          

CERRAMIENTO EN DRY WALL ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO POR UNA 

CARA MASILLA Y UNA MANO DE PINTURA.

m2 70,00

SUBTOTAL

2,00           DESMONTES Y DEMOLICIONES

2,01          

Desmonte y reinstalación de anclajes certificados para trabajo seguro en 

alturas

UN 15,00

SUBTOTAL

3,00           DRY WALL Y SUPER BOARD

3,01          

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN DRYWALL PLANO MASILLADO Y 

PINTADO,  ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO, SOPORTERIA Y PINTURA VINILO 

TIPO 1 UNA MANO, ICNLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS.

M2 15,00

3,02          

Escotilla de inspección con marco en aluminio blanco hasta de 60x60cm, 

incluye perforación y marco

UN 2,00

3,03           Marco en aluminio blanco para lámparas hasta 60x60cm UN 6,00

3,04          

MURO DOS CARAS EN SUPERBOARD 8MM POR DOS CARAS ACABADO EN VINILO 

TIPO 1 COLOR BLANCO UNA MANO. BASE 12, INCLUYE FILOS DILATACIONES 

MOCHETAS, DINTELES Y MASILLADO COMPLETO

M2 45,00

SUBTOTAL

4,00           ENCHAPES,  PISOS Y ACCESORIOS

4,01           Alistado de Piso 1:4 hasta 7cm de espesor M2 15,00

4,02           cama para mediacaña en mortero aplicado entre muro liviano  ML 16,00

4,03          

piso en vinilo en rollo anti bacteria y anti hongo, incluye mastico, 

mediacañas en mortero y mediacaña hasta de 15cm

M2 15,00

4,04           Suministro e instalación de enchape cerámico 20 x 20 color blanco m2 20,00

4,05          

Suministro e instalación de piso en polipropileno tipo deck en listón de 

15 cms de ancho x 12 mm de espesor ligado, instalado a 45 grados  color 

madera. Incluye base en polipropileno

m2 130,00

4,06           poceta de traperos en granito pulido, sellado y brillado blanco UN 1,00

4,07          

Suministro e instalación de materas en polipropileno de 80x40x40 con 

rodachinas

UN 30,00

SUBTOTAL
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5,00           PINTURAS 

5,01           Pintura Epóxica sobre techos y muros a 2 manos, incluye ml M2 90,00

SUBTOTAL

6,00           INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

6,01           Punto de AF PVCP Ø ½" UN 3,00

6,02           Red de agua fría tubería PVCP Ø ½" ML 30,00

6,03          

Registro tipo bola red White o similar de 1/2", incluye tapa registro 

20x20cm

UN 2,00

6,04           Conexión a red existente un 1,00

6,05           Punto sanitario en PVC Ø 2" UN 4,00

6,06           Red sanitaria en PVC Ø 2" tipo pesado incluye accesorio ML 60,00

6,07           Suministro e instalación de sifón de 2" con rejilla metálica sosco 3X2 UN 2,00

6,08           Conexión a red existente aguas servidas UN 1,00

6,09          

Traslado y modificación ruta tubo de agua a presión de 4" incluye soporte 

ría y accesorios  

ml 23,00

SUBTOTAL

7,00           INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7,01          

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON ESPACIO DE 12 

CIRCUITOS LUMINEX O SIMILAR CON PUERTA Y CERRADURA.

Und 1,00              

7,02           SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE  3 X 125A REGULABLE. Und 1,00              

7,03           SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A LEGRAND.  Und 18,00            

7,04           SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TOMAMACORRIENTE DOBLE Und 8,00              

7,05          

SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R  CON POLO 

A TIERRA.

Und 8,00              

7,06           SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 220  VOLTIOS, TOMA 3 X20A.   Und 3,00              

7,07           SUMINISTRO E INSTALACION TAPA INTERRUPTOR DOBLE Und 8,00              

7,08          

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, 

TERMINALES Y UNIONES.

mls 45,00            

7,09           SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA EMT 3/4"  mls 15,00            

7,10          

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE N.12 AWG THHN THWN CENTELSA ( 

POR 3 LINEAS).

mls 60,00            

7,11           SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA 2 MEDIDORES Und 1,00              

7,12           SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN. Und 8,00              

SUBTOTAL

8,00           ILUMINACION

8,01          

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V.  CAJA 

GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES..

UND 10,00            

8,02          

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL  LED DE 46 W 120V DE 60X60 DE 

INCRUSTAR.

UND 10,00            

8,03           SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA  110V DE TECHO 180° UND 4,00              

8,04           SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4". ML 30,00            

8,05           SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 AWG. ML 30,00            

SUBTOTAL

9,00           INSTALACIONES VOZ Y DATOS - CCTV -RED CONTRAINCENDIOS

9,01          

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE 

DOBLE

Und 3,00              

9,02          

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE 

SENCILLO

Und 2,00              

9,03          

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, 

TERMINALES Y UNIONES

mls 60,00            

9,04          

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A CUATRO PARES, 

INCLUYE AMARRES EN VELCRO.

mls 60,00            

9,05          

9,06           SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE 5 PIES  Und 5,00              

9,07           CERTIFICACIÓN PUNTO SENCILLO UTP Und 5,00              

SUBTOTAL
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