**EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y DEMAS MATERIALES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO REQUERIDOS POR EL INSTITUTO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO**

**ANEXO No. 4 - PROPUESTA ECONOMICA**

1. **CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

| **ITEM** | **DESCRIPCION ELEMENTO** | **UNIDAD** | **CANT** | **MARCA** | **VALOR UNITARIO** | **IVA** | **VALOR TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIMPIADOR PVC X 1/4 GL | UN | 1 |  |  |  |  |
| 2 | RUEDA CON FRENO PARA SILLA REF:30T2 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 3 | BOMBILLO TIPO LED 120 V 9 W. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 4 | BOMBILLO AHORRADOR 120 V 20 W TIPO ESPIRAL | UN | 1 |  |  |  |  |
| 5 | BOMBILLO AHORRADOR 120 V 15 W TIPO ESPIRAL | UN | 1 |  |  |  |  |
| 6 | BOMBILLO AHORRADOR 120 V 45 W | UN | 1 |  |  |  |  |
| 7 | TUBO LED T8 24.5 W 120 V | UN | 1 |  |  |  |  |
| 8 | TUBO LED T8 13.5 W 120 V | UN | 1 |  |  |  |  |
| 9 | BOMBILLO DICROICO 12 V 50 W | UN | 1 |  |  |  |  |
| 10 | LAMPARA REDONDA 9 W INTERNA TIPO LED | UN | 1 |  |  |  |  |
| 11 | LAMPARA DE 60 X 60 CON DIFUSOR SEMIESPECULAR 16 CELDAS TIPO LED (TIPO PANEL) | UN | 1 |  |  |  |  |
| 12 | LAMPARA DE 2 X 32 CON DIFUSOR SEMIESPECULAR TIPO LED (TIPO PANEL) | UN | 1 |  |  |  |  |
| 13 | CABLE DE COBRE THHN-THWN, No10 AWG ROLLO X 100 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 14 | CABLE DE COBRE THHN-THWN, No12 AWG, ROLLO X 100 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 15 | CABLE DE COBRE THHN-THWN, No8 AWG, ROLLO X 100 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 16 | CABLE DE COBRE THHN-THWN, No6 AWG, ROLLO X 100 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 17 | CABLE DE COBRE THHN-THWN, No2 AWG, ROLLO X 100 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 18 | CABLE DE COBRE THHN-THWN, No1/0 AWG, ROLLO X 100 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 19 | TERMINALES PARA PONCHAR TIPO CABLE No 12, | UN | 1 |  |  |  |  |
| 20 | TERMINALES PARA PONCHAR TIPO CABLE No 8 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 21 | ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN No 12 , ROLLO X 100 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 22 | ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN No 10, ROLLO X 100 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 23 | ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN No 8, ROLLO X 100 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 24 | INTERRUPTOR SENCILLO GRADO HOSPITALARIO | UN | 1 |  |  |  |  |
| 25 | INTERRUPTOR DOBLE GRADO HOSPITALARIO | UN | 1 |  |  |  |  |
| 26 | INTERRUPTOR TRIPLE GRADO HOSPITALARIO | UN | 1 |  |  |  |  |
| 27 | TOMA ELECTRICA DOBLE CON POLO A TIERRA BEIGE GRADO HOSPITALARIO | UN | 1 |  |  |  |  |
| 28 | SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8" | CJ | 1 |  |  |  |  |
| 29 | CEMENTO BLANCO | BLT | 1 |  |  |  |  |
| 30 | CEMENTO GRIS | BLT | 1 |  |  |  |  |
| 31 | TOMA ELECTRICA DOBLE NO AISLADA TIPO HOSPITALARIA ORIGINAL | UN | 1 |  |  |  |  |
| 32 | CLAVIJAS CON POLO A TIERRA TIPO AMARICANO ( AMARILLA) | UN | 1 |  |  |  |  |
| 33 | JACKS COLOR ROJO CATEGORIA 6 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 34 | JACKS COLOR AZUL CATEGORIA 6 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 35 | PATCH CORD 1.5 M CATEGORIA 6 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 36 | TERMINALES RJ-45 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 37 | PATCH CORD 3.0 Mt CATEGORIA 6 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 38 | PATCH CORD 1.5.0 Mt CATEGORIA 6 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 39 | EXTRACTORES 8" | UN | 1 |  |  |  |  |
| 40 | EXTRACTORES 10" | UN | 1 |  |  |  |  |
| 41 | PINTURA VINILO COLOR TIPO 1 , CUÑETE DE 5 GALONES | UN | 1 |  |  |  |  |
| 42 | PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO TIPO ACRILTEX DE PINTUCO, CUÑETE X 5 GALONES | UN | 1 |  |  |  |  |
| 43 | ESTUCO PLASTICO, GALON | UN | 1 |  |  |  |  |
| 44 | TUBO GALVANIZADO DE 1"1/4 X 6 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 45 | TUBO GALVANIZADO DE 3/4" X 6 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 46 | TUBO GALVANIZADO DE 1/2" X 6 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 47 | TUBO PVC AGUA FRIA DE 1/2" X 1 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 48 | TUBO PVC AGUA FRIA DE 3/4" X 3 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 49 | TUBO EMT 3/4" | UN | 1 |  |  |  |  |
| 50 | TUBO EMT 1" | UN | 1 |  |  |  |  |
| 51 | TUBO EMT 2" | UN | 1 |  |  |  |  |
| 52 | CABLE ENCAUCHETADO N.3X14 AWG, ROLLO X 100 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 53 | TOMA DOBLE PARA VOZ Y DATOS T568B | UN | 1 |  |  |  |  |
| 54 | CABLE TELEFONICO RESORTADO CON PLUG | UN | 1 |  |  |  |  |
| 55 | CINTA AISLANTE NEGRA | UN | 1 |  |  |  |  |
| 56 | TOMA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15A | UN | 1 |  |  |  |  |
| 57 | TUBO PVC PRESION AGUA CALIENTE 1" X 3 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 58 | TUBO PVC PRESION AGUA CALIENTE 3/4" X 3 MTS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 59 | SOLDADURA PARA PVC 1/4GL | UN | 1 |  |  |  |  |
| 60 | GRIFERIA PARA MANOS LIBRES DE SENSOR CON GENERADOR DE ENERGIA INCORPORADO, PICO METALICO CROMADO | UN | 1 |  |  |  |  |
| 61 | CANDADOS GRANDES | UN | 1 |  |  |  |  |
| 62 | TUBO PVC PRESION 1/2 X METRO | MT | 1 |  |  |  |  |
| 63 | TUBO PVC PRESION 3/4 X METRO | MT | 1 |  |  |  |  |
| 64 | TUBO PVC PRESION 1 X METRO | MT | 1 |  |  |  |  |
| 65 | TUBO PVC PRESION 2" X METRO | MT | 1 |  |  |  |  |
| 66 | PINTURA ESMALTE PINTUCO | GL | 1 |  |  |  |  |
| 67 | LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 60x60x3mm DE ESPESO | UN | 1 |  |  |  |  |
| 68 | LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 1,25X7,5 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 69 | TORNILLO DRYWALL X 1" | UN | 1 |  |  |  |  |
| 70 | MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8" | UN | 1 |  |  |  |  |
| 71 | MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 8" | UN | 1 |  |  |  |  |
| 72 | SIFON 3" | UN | 1 |  |  |  |  |
| 73 | ESQUINERO PLASTICO DE 2,30 | UN | 1 |  |  |  |  |

**Nota:** Se debe adjuntar la garantía de los productos ofertados en cada uno de los ítems.

El oferente podrá adicionar lista de precios de otros artículos no estipulados en este listado, los cuales serán tenidos en cuenta para ser solicitados por el Instituto en caso de necesidad en una tabla diferente a los ítems solicitados.

Las cantidades relacionadas son referentes para el valor de la propuesta, en razón a que el instituto se reserva el derecho en solicitar mayores cantidades a las antes citadas. es de aclarar que el instituto puede solicitar cualquier clase de elemento de ferretería así no esté en el listado.