**EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE OBRA CIVIL EN SALAS DE CIRUGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA QUE INCLUYE RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN TELA VINÍLICA ANTIBACTERIAL EN PVC DE LAS ÁREAS QUIRÚRGICAS Y EL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE RECUBRIMIENTO POLIASPÁRTICO TIPO HOSPITALARIO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE EN ÁREAS CRÍTICAS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, ACORDE CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE CONDICIONES, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.**

**ANEXO No. 4**

**PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| **PRESUPUESTO DE OBRA RECUBRIMIENTO POLIASPARTICO** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **RECUBRIMIENTO POLIASPARTICO** | **UNIDAD** | **CANTIDADES DE OBRA** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1,1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA CON POLIETILENO Y MADERA PARA AISLAMIENTO DEL ÁREA A INTERVENIR | UN | 9 |  |  |
| 1,2 | PROTECCIÓN CON CARTÓN Y POLIETILENO EN PISOS DE LOS QUIRÓFANOS, INCLUYE ENMASCARADA DE MEDIACAÑAS Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS FIJOS INSTALADOS. | M2 | 380 |  |  |
| 1,3 | DESMONTE DEL RECUBRIMIENTO EN TELA VINÍLICA ANTIBACTERIAL EN PVC SOBRE MUROS Y TECHOS CON EQUIPOS, QUE GARANTICEN EL MÍNIMO DESPRENDIMIENTO DEL ACABADO BASE, DURANTE EL PROCESO. | M2 | 950 |  |  |
| 1,4 | ESTUCO PLÁSTICO Y/O MASILLA ACRÍLICA SOBRE MUROS Y TECHOS, HASTA LOGRAR LA UNIFORMIDAD DE LA SUPERFICIE. | M2 | 950 |  |  |
| 1,5 | PINTURA VINÍLICA TIPO DOS A DOS MANOS + UNA MANO DE IMPRIMANTE PARA LA APLICACIÓN DEL POLIÁSPARTICO TIPO HOSPITALARIO | M2 | 950 |  |  |
| 1,6 | RECUBRIMIENTO POLIASPÁRTICO TIPO HOSPITALARIO DOS COMPONENTES A DOS MANOS | M2 | 950 |  |  |
| 1,7 | RETIRO DE ESCOMBRO, INCLUYE TRASIEGO HASTA ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y CARGUE CON DESTINO A VOTADERO AUTORIZADO. | M2 | 950 |  |  |
| 1,8 | DEMOLICION DE MUROS EN DRY WALL AREA DE CUARTO DE ASEO (INCLUYE CARGUE, EMBOLSADO Y RETIRO DE ESCOMBROS) | M2 | 870 |  |  |
| 1,9 | RESANE Y PINTURA DE MUROS CON ESMALTE ECOLÓGICO COLOR BLANCO A DOS MANOS | M2 | 870 |  |  |
| 1,10 | RESANE Y PINTURA DE TECHOS CON ESMALTE ECOLÓGICO COLOR BLANCO A DOS MANOS | M2 | 520 |  |  |
| 1,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON SOCALO SUPERIOR E INFERIOR DE ALUMINIO Y BISAGRA DE PISO, CON PELICULA OPALIZADA EN EL ÁREA DE CUARTO DE ASEO. | M2 | 520 |  |  |
| 1,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE SECO EN SUPER BOARD DE 8MM MACILLADO Y PINTADO CON ESMALTE ECOLÓGICO COLOR BLANCO A 3 MANOS EN EL ÁREA DE PASILLO EXTERIOR | M2 | 105 |  |  |
| 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSETA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 1.20 X 1.20 X 0.60 ASI 304 PARA CUARTO DE ASEO Y LAVADO DE CARROS | UND | 1 |  |  |
| 1,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA AREA DE RECUPERACIÓN, EN ACERO INOXIDABLE ASI304 CALIBRE 18 CON MESÓN DE DOS POSETAS DE LAVADO Y PUERTAS ENTAMBORADAS CON UN ENTREPAÑO ENTAMBORADO Y FONDO Y LATERALES EN ACERO ASI 304 DE 2.00 X 0.60 X 0.90 (INCLUYE DOS GRIFERIAS DE PEDAL) | UND | 1 |  |  |
| 1,15 | ASEO PERMANENTE DE OBRA: (en esta actividad se debe incluir los equipos necesarios para la recolección de partículas de polvo con el fin de mitigar la contaminación del servicio por casusa del polvo generado en la lijada de superficies). | MES | 3 |  |  |
|  | **COSTO DIRECTO** |  |  |  |  |
|  | **ADMINISTRACION** |  | **12%** |  |  |
|  | **IMPREVISTOS** |  | **5%** |  |  |
|  | **UTILIDAD** |  | **5%** |  |  |
|  | **IVA 19% SOBRE UTILIDAD** |  | **19%** |  |  |
|  | **COSTO INDIRECTO** |  |  |  |  |
|  | **VALOR TOTAL** |  |  |  |  |

**NOTA 1:** Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

**NOTA 2:** El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.