###  INVITACIÓN A COTIZAR No. 181 DE 2015

**ANEXO No. 4**

**EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL INSTITUTO.**

**ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANT.** | **SUBTOTAL** | **IVA** | **TOTAL** |
| 1 | Carga para extintor de polvo seco ABC de 10 Lb, utilizando polvo químico seco y presurizado con nitrógeno. Instalar anillo de verificación de servicio. | 152 |  |  |  |
| 2 | Carga para extintor de polvo seco BC de 10 Lb, utilizando polvo químico seco y presurizado con nitrógeno. Instalar anillo de verificación de servicio. | 16 |  |  |  |
| 3 | Carga para extintor de polvo seco ABC de 20 Lb, utilizando polvo químico seco y presurizado con nitrógeno. Instalar anillo de verificación de servicio. | 41 |  |  |  |
| 4 | Carga para extintor de polvo seco ABC de 150 Lb satélite, utilizando polvo químico seco y presurizado con nitrógeno. Instalar anillo de verificación de servicio. | 1 |  |  |  |
| 5 | Revisión y mantenimiento para extintor agente limpio de 2700 gr (5 LB) presurizado con nitrógeno, cambio de empaques en neopreno. Instalar anillo de verificación de servicio. | 20 |  |  |  |
| 6 | Revisión y mantenimiento para extintor agente limpio de 7000 gr ( 20 LB) presurizado con nitrógeno, cambio de empaques en neopreno. Instalar anillo de verificación de servicio. | 9 |  |  |  |
| 7 | Revisión y mantenimiento para extintor agente limpio de 3700 gr (10 LB) presurizado con nitrógeno, cambio de empaques en neopreno. Instalar anillo de verificación de servicio. | 73 |  |  |  |
| 8 | Carga para extintor de agua a presión de 2.5 gal, utilizando aditivo penetrante y presurizado con nitrógeno. Instalar anillo de verificación de servicio. | 24 |  |  |  |
| 9 | Carga para extintor de gas carbónico CO2 de 15 Lb, utilizando bióxido de carbono. Instalar anillo de verificación de servicio. | 4 |  |  |  |
| 10 | Realizar mantenimiento y diagnóstico de los gabinetes contra incendio. | 23 |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |